文字入力モード |

漢字かな交じり文・半角文字・記号など、どのような文字を入力するかによってモードを切り替えます。
文字入力モードには、漢字入力・半角入力・コード入力・記号入力の４種類があり、F10キーを押すたびに切り替わります。
マウスの場合は、ATOKパレットの の部分をクリックして切り替えます。

漢字入力モード
半角入力モード
コード入力モード
記号入力モード

漢字入力モード

キーボードから文字を入力する方法を選択します。
入力の方法には、キーボードのアルファベットに従って入力するローマ字漢字入力と、キーボードのカナに従って入力するカナ漢字入力の２つがあります。
常に使用するモードを設定するときは、ATOK12環境設定を起動し、入力・変換１シート で変更します。

ローマ字漢字入力の場合（Ｒ漢）

キーボード上のアルファベットに従って入力します。

［例］ひばり
  ［ H ］［ I ］［ B ］［ A ］［ R ］［ I ］

カナ漢字入力に比べて覚えるキーが少なくて済みますが、キーを押す回数が多くなります。
ATOK12環境設定を起動し、入力・変換１シート の 漢字入力モード で Ｒ漢 に設定します。

カナ漢字入力（カナ漢）

キーボード上のカナに従って入力します。

［例］ひばり
  ［ ひ ］［ は ］［ ゛ ］［ り ］

ローマ字漢字入力に比べて覚えるキーが多くなりますが、キーを押す回数が少ないので、慣れてくると速く入力できます。
ATOK12環境設定を起動し、入力・変換１シート の 漢字入力モード で カナ漢 に設定します。

このページの先頭へ |

半角入力モード

キーボード上の文字や数字・記号を半角で入力します。半角入力モードで入力された文字は、変換されません。

このページの先頭へ |

コード入力モード

コード番号から記号や漢字を入力します。
コード番号を全部覚えていないときには、頭の数桁から探すことができます。
覚えている番号までを入力してスペースキーを押すと、コード番号が近い記号が表示されます。
コード入力モード時にコード体系を切り替えるには、Shift＋F7キーを押します。
Shift＋F7キーを押すたびに JIS→シフトJIS→区点 と順に切り替わります。
また、コード入力時に表示されるウィンドウの をクリックして切り替えることもできます。

このページの先頭へ |

記号入力モード

記号入力モードでは、画面下部に表示される一覧の中から、目的の記号を選択して入力します。 記号の選択はキー操作で行います。

記号を選択するキー操作

キー | 操作
--- | ---
→キー・スペースキー | 右の文字にカーソルが移動
←キー・Shift＋スペースキー | 左の文字にカーソルが移動
↓キー・変換キー | 次の10個の候補群を表示
↑キー・Shift＋変換キー | 前の10個の候補群を表示
Tabキー | 次の区点を表示
Shift＋Tabキー | 前の区点を表示
Homeキー | JIS非漢字の先頭を表示
Shift＋Homeキー | 外字の先頭を表示

このページの先頭へ |