Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration Reläkonfiguration Nätkonfiguration Adress Nätverkstyp Router NIS NIS+ DHCP-tjänster Relätjänster Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Nätverksguiden Med Nätverksguiden kan du lägga till nya nätverk i DHCP-serverns lista över konfigurerade nätverk. Nätverksguiden finns på Redigera-menyn i Adressvyn. Guiden fungerar på samma sätt som SolarisTM-kommandot `pntadm`. Om du behöver ange information dubbelklickar du i det aktuella fältet, skriver in värdet och trycker sedan på Retur. Mer information om hur du lägger till ett nätverk till en DHCP-server finns i tabellen nedan.
Nätverksadress | IP-adressen till det nätverk som ska konfigureras.
Delnätmask | Nätverkets adressmask. En adressmask är ett sätt att dela upp värddelen och lokala delnätverk i en Internet-adress.
Nätverkstyp | Anger om nätverket är ett lokalt nätverk (LAN) eller ett PPP-nätverk (Point to Point).
Routing | En router är en maskin som är ansluten till flera olika nätverk och som kan skicka IP-paket från ett nätverk till ett annat. I de flesta fall bör klienterna använda routerdetektering för att hitta en router. Om det finns klienter i nätverket som av någon anledning inte kan använda routerdetektering kan du ange IP-adressen till en router manuellt.
NIS-domän NIS-servrar | Om servern är konfigurerad för att använda namntjänsten NIS fylls informationen för NIS-servern i automatiskt. Annars kan du ange domännamnet och IP-adressen till en eller flera NIS-servrar. Servrarna tillfrågas i samma ordning som listan.
NIS+-domän NIS+-servrar | Om servern är konfigurerad för att använda namntjänsten NIS+ fylls informationen för NIS+-servern i automatiskt. Annars kan du ange domännamnet och IP-adressen till en eller flera NIS-servrar. Servrarna tillfrågas i samma ordning som listan.
tillbaka