Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Duplicera Namn Alternativ Upp/ner Ta bort Ändra Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Duplicera makro I dialogrutan Duplicera makro kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt makro genom att kopiera alla eller några inställningar från ett gammalt makro. Mer information om DHCP-makron finns i avsnittet Om makron och alternativ. Mer information om alternativen i dialogrutan Duplicera makro finns nedan.
Namn | Det nya makrots namn. Makronamn får innehålla högst 64 bokstäver.
Alternativ | Namnet på de alternativ och/eller andra makron som ska ingå i makrot. Du kan lägga till eller ta bort alternativ från den här listan. Du kan bläddra i listan över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ.
Flytta upp/flytta ner | Du kan klicka på Flytta upp eller Flytta ner för att ange i vilken ordning alternativ och makron ska behandlas. Ordningen är signifikant eftersom makron som körs först kan ha bieffekter som påverkar de som körs sist.
Ta bort | Du kan markera ett alternativ och klicka på Ta bort för att ta bort alternativet från makrot.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Med det här alternativet kommer DHCP-servern att läsa in tabellen `dhcptab` igen när makroinformationen har ändrats I de flesta fall bör servern läsa in `dhcptab` så att klienterna kan använda den nya informationen omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, till exempel om du behöver ändra flera makron samtidigt för att konfigurationen ska fungera korrekt. tillbaka