Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Skapa Adressguiden Duplicera Ändra Ändra flera Server Kommentar Makro BOOTP Oanvändbar Låna Frigör Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra flera adresser Använd dialogrutan Ändra flera adresser för att modifiera flera klientposter i den aktuella DCHP-nätverkstabellen samtidigt. Resultatet av dialogrutan motsvarar SolarisTM-kommandot `pntadm -M`.
Om du vill modifiera en adress i taget kan du markera adress i listan för det aktuella nätverket och sedan klicka på Egenskaper på Redigera-menyn för att öppna dialogrutan Adressegenskaper .
Mer information om alternativen i dialogrutan finns nedan. Lägg märke till att fälten Behåll aktuella inställningar inte ändras i de markerade posterna.
Hanterande server | IP-adressen till den DHCP-server som äger IP-adressen. Servern ansvarar för att behandla en begäran om IP-adressallokering från DCHP-klienten. Du kan visa en lista på anslutna servrar genom att klicka på pilen. Du kan också skriva in ett namn eller en adress till en server som inte finns i listan.
Kommentar (valfritt) | En valfri textkommentar.
Konfigurationsmakro | Konfigurationsmakrot används av servern för att hämta klientens konfigurationsparametrar från databasen `dhcptab` . Om du klickar på pilen visas en lista över tillgängliga makron på servern. Om det makro som ska användas inte redan finns på servern kan du skapa makrot med dialogrutan Skapa makro.
BOOTP | Du kan tilldela alla adresser till BOOTP-klienter.
Oanvändbar | Du kan markera adresserna som ogiltiga.
Lånetyp | Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av det här adressintervallet. Ange en giltighetstid för lånet. Du kan ange ett sista giltighetsdatum i formatet åååå/dd/mm. Permanent: Lånet har inget sista giltighetsdatum.
tillbaka