Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione relay Configurazione della rete Servizi DHCP Servizi relay Avvia/Arresta Abilita/Disabilita Deconfigura Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Server DHCP e agenti relay BOOTP DHCP Manager permette di configurare e gestire un server DHCP o un agente relay BOOTP e le reti ad essi associate. ## Server DHCP Il server DHCP gestisce lo spazio di indirizzamento IP delle reti ad esso collegate. La procedura Configurazione DHCP permette di configurare facilmente il sistema come server DHCP e di configurare la prima rete. Le operazioni eseguite sono equivalenti a quelle del comando `dhcpconfig` di Solaris. Dopo la configurazione iniziale, è possibile configurare altre opzioni per personalizzare il comportamento del server DHCP usando la finestra di dialogo Modifica opzioni servizio, accessibile dal menu Servizio. Il menu Servizio contiene le opzioni necessarie per arrestare, avviare, disabilitare, abilitare e deconfigurare il server DHCP. ## Agente relay BOOTP L'agente relay BOOTP riceve richieste di configurazione da client di reti non collegate direttamente a un server DHCP e le inoltra a un server DHCP. Per eseguire la configurazione iniziale, usare la finestra di dialogo Configurazione BOOTP. Per configurare altre opzioni è possibile usare la finestra di dialogo Modifica opzioni servizio, accessibile dal menu Servizio. Il menu Servizio contiene le opzioni necessarie per arrestare, avviare, disabilitare, abilitare e deconfigurare l'agente relay BOOTP. ## Reti Il server DHCP può gestire i client e gli indirizzi delle reti configurate. Per configurare la prima rete, usare la procedura guidata Configurazione DHCP. Successivamente, per configurare altre reti, usare la procedura guidata Configura rete, accessibile dal menu Modifica. Per rimuovere una rete dall'elenco delle reti monitorate, selezionare Elimina reti dal menu Modifica.