2. Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar och reläer Konfigurera DHCP Konfigurera BOOTP Konfigurera nätverk Ta bort nätverk Anpassa tjänster Starta/stoppa/starta om Aktivera/avaktivera Avkonfigurera DHCP Avkonfigurera BOOTP Adresser Makron Alternativ Index |  |  | # Gör så här: Servrar och reläer Konfigurera en DHCP-server Markera en server på Systemhanteringskonsolen och starta DHCP-hanteraren. Om servern inte är konfigurerad som antingen en DHCP-server eller en BOOTP-reläagent visas dialogrutan Välj serverkonfiguration. Servern kan fungera antingen som en DHCP-server eller som en BOOTP-reläagent, men inte som båda två samtidigt. Klicka på Konfigurera som DHCP-server. Guiden för DHCP- konfiguration startas. Följ instruktionerna i guiden och ange den information som efterfrågas. När konfigurationen är klar startar DHCP-servern automatiskt. Om du behöver ändra konfigurationsparametrarna måste du först avkonfigurera servern och sedan använda Konfigurationsguiden för att konfigurera servern igen. Om du vill anpassa DHCP-tjänsterna klickar du på Ändra på Tjänstmenyn. Konfigurera en BOOTP-reläagent Markera en server på Systemhanteringskonsolen och starta DHCP-hanteraren. Om servern inte är konfigurerad som antingen en DHCP-server eller en BOOTP-reläagent visas dialogrutan Välj serverkonfiguration. Servern kan fungera antingen som en DHCP-server eller som en BOOTP-reläagent. Klicka på Konfigurera som BOOTP-relä. Dialogrutan Konfigurera BOOTP-relä visas. Ange DHCP-servrar. Ange namnet eller IP-adresserna till en eller flera DHCP-servrar som ska ta emot konfigurationsförfrågningar. När konfigurationen är klar startar BOOTP-reläagenten automatiskt. Om du vill anpassa BOOTP-relätjänsterna klickar du på Ändra på Tjänstmenyn. Konfigurera ett nätverk När du konfigurerar DHCP-servern för första gången, konfigureras nätverket automatiskt av Konfigurationsguiden. Om du behöver lägga till fler nätverk gör du så här: Klicka på Nätverksguiden på Redigera-menyn i Adressvyn. Ange konfigurationsinformationen för det nya nätverket. Klicka på OK för att spara ändringarna. Ta bort ett nätverk Att ta bort ett nätverk innebär att det tas bort från listan över nätverk som den aktuella servern hanterar. Klicka på Ta bort nätverk på Redigera-menyn i Adressvyn. Dialogrutan Ta bort nätverk visas. Konfigurerade nätverk visas i listan Behåll följande nätverk. Klicka på det nätverk som ska tas bort och flytta det till listan Ta bort följande nätverk: med piltangenterna. Klicka på OK för att spara ändringarna. Du kan inte lägga till ett nätverk i den här dialogrutan. Om du behöver återställa eller lägga till ett nätverk i DHCP-serverns lista, måste du först konfigurera nätverket med Nätverksguiden. Anpassa tjänster Du kan konfigurera DHCP- eller BOOTP-tjänsterna på servern eller BOOTP-reläagenten. Klicka på Ändra på Tjänstmenyn. Dialogrutan Ändra tjänstalternativ visas. Ange konfigurationsinformationen Du kan använda dialogrutan Ändra tjänstalternativ för att anpassa DHCP- eller relätjänsterna. Du kan konfigurera alternativ som till exempel BOOTP-kompatibilitetsläge (för en DHCP-server) eller ändra listan på DHCP-servrar som en reläagent ska arbeta mot. Klicka på OK. Starta, stoppa eller starta om en server eller reläagent DHCP-servern eller BOOTP-reläagenten startar automatiskt när du för första gången har avslutat konfigurationen. Du kan stoppa eller starta tjänsten genom att klicka på Stoppa respektive Starta på Tjänstmenyn. Menykommandot fungerar på samma sätt som skriptet `/etc/init.d/dhcp` med kommandot `stop` eller `start`. Klicka på menyn Tjänst i huvudfönstret. Klicka på Starta, Stoppa eller Starta om på Tjänstmenyn.
   Starta | Om du behöver starta en DHCP- eller BOOTP-tjänst som har stoppats klickar du på Starta.
   Stoppa | Klicka på Stoppa för att stoppa DHCP- eller BOOTP-programmet.
   Starta om | Du kan använda kommandot Starta om för att tvinga DHCP-servern att läsa in `dhcptab`-tabellen igen.
2. Klicka på OK för att bekräfta. Aktivera eller avaktivera en server eller reläagent Om du vill ta bort DHCP-bakgrundsprogrammet från startsekvensen klickar du på Avaktivera på Tjänstmenyn. När DHCP-tjänsten är avaktiverad kommer den inte att startas automatiskt tillsammans med servern. Klicka på Aktivera för att lägga in DHCP-bakgrundsprogrammet i startsekvensen. Klicka på menyn Tjänst i huvudfönstret. Klicka på Aktivera eller Avaktivera på Tjänstmenyn.
   Aktivera | Om du vill återställa en avaktiverad DHCP-tjänst klickar du på Aktivera.
   Avaktivera | Klicka på Avaktivera för att ta bort bakgrundsprogrammet DHCP från startsekvensen.
2. Klicka på OK för att bekräfta. Avkonfigurera en DHCP-server För att ändra någon av konfigurationsparametrarna för DHCP-servern måste du först avkonfigurera servern och sedan starta Konfigurationsguiden igen. Klicka på Avkonfigurera på Tjänstmenyn. Dialogrutan Avkonfigurera tjänsten visas. Välj ett eller båda alternativen.
   Ta bort `dhcptab` och alla DHCP-nätverkstabeller: | Var försiktig när du använder det här alternativet. Om du använder NIS+ och tabellerna raderas kan det orsaka problem för andra DHCP-servrar som använder samma databaser.
   Ta bort att DHCP-adresser i hosts-tabellen | Med det här alternativet raderas också poster i tabellen `hosts` på servern.
Klicka på OK för att bekräfta. Avkonfigurera en BOOTP-reläagent Klicka på Avkonfigurera på Tjänstmenyn. Dialogrutan Avkonfigurera tjänsten visas. Klicka på OK för att bekräfta. tillbaka