Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-konfiguration Nätkonfiguration DHCP-tjänster Hopp Utförlig Logga transaktioner Adressdetektering Uppdatera Cache BOOTP Gränssnitt BOOTP-tjänster Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Anpassa DHCP-tjänster När servern har konfigurerats kan du klicka på Ändra på Tjänst-menyn för att anpassa DHCP-servern. Inställningarna i dialogrutan motsvarar filen `/etc/init.d/dhcpd`. Du kan ändra följande alternativ i dialogrutan:
Maximalt antal hopp | Anger det största antalet nätverkshopp som kan ske innan DHCP-servern avvisar en begäran. Standardvärdet är 4.
Utförliga loggmeddelanden | DHCP-bakgrundsprogrammet skriver meddelanden till `syslogd` . Med det här alterntivet skapas utförligare loggmeddelanden från DHCP-programmet. Det kan medföra att prestandan försämras (på grund av tiden det tar att skriva och visa meddelandena). Standardinställningen är att den utförliga loggningen är avaktiverad.
Logga transaktioner | Anger om DHCP-programmet ska skriva loggmeddelanden till `syslogd` och vilken logg som ska användas (ett heltal mellan 0 och 7). Du kan använda den lokala syslog-funktionen för att visa DHCP-loggmeddelanden. Transaktioner inkluderar alla DHCP-meddelanden som skickas mellan servern och klienter. Funktionen används vanligtvis vid felsökning.
Identifiera dubblerade IP-adresser | Standardinställningen är att DHCP-servern kontrollerar att en IP-adress inte redan används innan den ges ut till en DHCP- eller BOOTP-klient. Om du inte vill utnyttja adresskontrollen avmarkerar du kryssrutan.

Uppdatera `dhcptab` | Anger det tidsintervall (i minuter) som DHCP-servern använder för att uppdatera informationen från `dhcptab`. DHCP-servern läser `dhcptab` vid start och uppdaterar inte informationen automatiskt. I de flesta fall tvingar DHCP-hanteraren servern att läsa `dhcptab` när informationen har ändrats. Den automatiska uppdateringen är avaktiverad som standard, för att undvika meningslösa uppdateringar från `dhcptab`.
Cache-tilldelning | Anger hur många sekunder som servern håller en klientbegäran öppen. Standardvärdet är 10 sekunder. Du kan öka det här värdet för att kompensera för dålig prestanda i ett långsamt nätverk.
BOOTP-kompatibilitet | Anger om DHCP-servern ska fungera i BOOTP-kompatibilitetsläge. Med det här alternativet kommer DHCP-servern att besvara en konfigurationbegäran från BOOTP-klienter.
Inget | Använd inte BOOTP-kompatibilitet.
Automatisk | Allokera automatiskt permanenta IP-adresser till BOOTP-klienter även om klienterna inte är registrerade i serverns databas.
Manuell | Behandla endast klientförfrågningar från klienter som manuellt har registrerats i databasen.
Gränssnitt | Du kan välja vilka nätverksgränssnitt som DHCP-servern ska övervaka på fliken Gränssnitt. Gränssnitten är ordnade efter enhetsnamn och nätverkets IP-adress. Använd piltangenten för att återställa eller ta bort ett gränssnitt från listan över hanterade gränssnitt. Standardinställningen är att servern hanterar alla tillgängliga gränssnitt.
tillbaka