Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Skapa Namn Alternativ Upp/ner Ta bort Duplicera Ändra Ta bort Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Skapa makro Med dialogrutan Skapa makro kan du definiera nya makron i databasen `dhcptab` på den markerade DHCP-servern. De makron som genereras av dialogrutan fungerar på samma sätt som de som skapas av SolarisTM-kommandot `dhtadm -A -d -m`. Mer information finns i avsnittet Använda makron och alternativ. . Mer information om alternativen i dialogrutan Skapa makro finns nedan.
Namn | Det nya makrots namn. Kom ihåg att de namn du anger avgör i vilken makrokategori det nya makrot hamnar. Makronamn får innehålla högst 64 bokstäver. När du ger det nya makrot ett namn ska du ge det samma namn som resursen eller enheten i den kategori som ska kontrolleras. Om du till exempel ska skapa ett klientmakro för att konfigurera en JavaStationTM (som har klientklassnamnet `SUNW.Javastation`) bör du ge makrot namnet `SUNW.Javastation`.
Alternativ | Namnet på de alternativ och/eller andra makron som ska ingå i makrot. Alternativen eller makron måste finnas i DHCP-databasen. Om alternativet inte finns kan du skapa det med Skapa alternativ. Du kan bläddra i listan över definierade alternativ genom att högerklicka i kolumnen Alternativ. Listan är sorterad efter kategori och typ. Mer information om hur du visar listan över standardalternativ finns i avsnittet Standardalternativ. Om du vill inkludera ett befintligt makro i det nya makrot klickar du på Inkludera i kolumnen Alternativ och skriver in makrots namn i kolumnen Värde. Om du vill använda ett alternativ anger du alternativets namn i kolumnen Alternativ och alternativets värde i kolumnen Värde.
Flytta upp/flytta ner | Du kan klicka på Flytta upp eller Flytta ner för att ange i vilken ordning alternativ och makron ska behandlas. Ordningen är signifikant eftersom makron som körs först kan ha bieffekter som påverkar de som körs sist.
Ta bort | Du kan markera ett alternativ och klicka på Ta bort för att ta bort alternativet från makrot.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Med det här alternativet kommer DHCP-servern att läsa in tabellen `dhcptab` igen när makroinformationen har ändrats. I de flesta fall bör servern läsa in `dhcptab` så att klienterna kan använda den nya informationen omedelbart. Däremot kan det under vissa omständigheter vara nödvändigt att fördröja inläsningen, till exempel om du behöver ändra flera makron samtidigt för att konfigurationen ska fungera korrekt. tillbaka