Översikt Servrar och reläer Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Välja serverkonfiguration Servern kan fungera antingen som en DHCP-server eller som en BOOTP-reläagent. En DHCP-server hanterar IP-adresserna för det nätverk som servern ingår i. En BOOTP-agent tar emot konfigurationsförfrågningar från klienter i ett nätverk som inte är direkt anslutet till en DHCP-server, och skickar sedan förfrågningen vidare till en DHCP-server.