Panoramica Server e agenti relay Indirizzi Indirizzo Stato Scadenza Server Macro ID client Commento Crea Aggiungi indirizzi Duplica Modifica Modifica pił indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Indirizzi Selezionando la scheda Indirizzi nella finestra principale, DHCP Manager visualizza i record dei client della rete selezionata, ordinati in base al nome host. Elencazione degli indirizzi Per ordinare l'elenco dei record in base all'indirizzo IP, fare clic su "Mostra indirizzi" nel menu Visualizza. I server e i client verranno elencati in base all'indirizzo IP anziché in base al nome host. Modifica del criterio di ordinazione I record dei client sono ordinati in base all'indirizzo IP o al nome host. Per cambiare il criterio di ordinazione, fare clic sul titolo della colonna desiderata. Ad esempio, per visualizzare i record in ordine alfabetico in base al nome del server, fare clic sul titolo della colonna Server. Per visualizzarli in ordine alfabetico discendente, premere il tasto Shift e fare clic sul titolo della colonna Server. Aggiungi indirizzi Per aggiungere nuovi indirizzi alla rete selezionata, scegliere Aggiungi indirizzi dal menu Modifica. Per aggiungere un singolo indirizzo, selezionare Crea dal menu Modifica. Modifica degli indirizzi È possibile visualizzare le impostazioni assegnate a un indirizzo selezionato, modificare una o più delle impostazioni correnti e rilasciare o eliminare gli indirizzi dell'elenco. Impostazioni degli indirizzi Nella tabella seguente sono descritte le opzioni disponibili per la configurazione degli indirizzi.
Indirizzo IP | Indirizzo IP della rete selezionata che può essere reso disponibile ai client DHCP.
Stato | Attributi riguardanti il tipo di assegnazione dell'indirizzo ai client:
Dinamico | L'allocazione e la riallocazione dell'indirizzo IP vengono gestite dal server DHCP.
Permanente | La valutazione dello stato di assegnazione viene disabilitata (l'assegnazione è permanente).
Riservato (Manuale) | L'indirizzo è riservato (assegnato manualmente) per questo client, e non può essere rilasciato né assegnato ad altri client dal server DHCP.
BOOTP | L'indirizzo IP selezionato è riservato soltanto ai client BOOTP.
Inutilizzabile | Indica che l'indirizzo non è utilizzabile. L'uso di questa opzione insieme all'opzione "Riservato" impedisce al client di eseguire il boot.
Scadenza | Data di scadenza dell'assegnazione dell'indirizzo IP. La data di scadenza può essere specificata nel formato mm/gg/aaaa.
Server | Indirizzo IP del server DHCP a cui appartiene l'indirizzo IP. Questo è il server che dovrà rispondere alla richiesta del client DHCP riguardo all'allocazione dell'indirizzo IP.
Macro (opzionale) | Macro che il server dovrà usare per ottenere i parametri di configurazione dei client dal database `dhcptab`.
ID client | Stringa esadecimale che rappresenta gli ottetti identificativi del client. Questo campo deve contenere un numero di caratteri pari, non superiore a 64. I caratteri validi sono i numeri da 0 a 9 e le lettere da A a F. Se l'ID client ha il valore `00`, significa che l'indirizzo è liberamente disponibile per essere allocato dinamicamente ai client richiedenti. Per i client BOOTP, l'ID risulta dalla concatenazione tra il tipo di hardware della rete e l'indirizzo hardware del client. Ad esempio, un client BOOTP con un hardware di tipo `01` (Ethernet a 10 Mb) e un indirizzo hardware `8:0:20:11:12:b7` avrà l'ID `010800201112B7`.
Commento (opzionale) | Inserire un testo di commento.
torna a inizio pagina