Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Skapa Adressguiden Duplicera Ändra Adress Namn Server Makro Kommentar Klient-ID Reserverad Låna BOOTP Oanvändbar Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Ändra adresser Med dialogrutan Adressegenskaper kan du granska och ändra inställningar för en adress i den aktuella DHCP-nätverkstabellen på den markerade DHCP-servern. Resultatet av dialogrutan motsvarar SolarisTM-kommandot `pntadm -M`.
Du ändrar flera adresser på en gång genom att markera adresserna i huvudfönstret Visa adresser och sedan klicka på Egenskaper på Redigera-menyn. Dialogrutan Ändra flera adresser visas.
Mer information om alternativen i dialogrutan finns nedan.
IP-adress | Den IP-adress som ska vara tillgänglig för de nya DHCP-klienterna. Den nya adressen måste vara unik i den aktuella DHCP-nätverkstabellen.
Klientnamn(valfritt) | Klientens värdnamn. Med det här alternativet kommer DHCP-hanteraren att försöka skapa en post i tabellen `hosts` .
Ägs av servern | IP-adressen till den DHCP-server som äger den nya adressen. Den här servern är ansvarig för att besvara DHCP-klientens begäran om adressallokering.
Konfigurationsmakro | Ett (valfritt) makro som servern använder för att hämta klientens konfigurationsparametrar från databasen `dhcptab` . Om du klickar på pilen visas en lista över tillgängliga makron på servern. Om det makro som ska användas inte finns på servern kan du skapa det med hjälp av dialogrutan Skapa makro .
Kommentar (valfritt) | En valfri textkommentar.
Om du vill ange lånestatus och giltighetstid klickar du på Låna. Följande alternativ finns tillgängliga.
Klient-ID | En hexadecimalsträng som representerar klienten. Fältet måste innehålla ett jämnt antal tecken, och strängen får inte vara längre än 64 tecken. `OO`-poster används för att ange dynamisk allokering till klienter. BOOTP-klienter identifieras genom en kombination av nätverkets maskinvarutyp och klientens maskinvaruadress. Till exempel har en BOOTP-klient med maskinvarutyp `01` (10 MB Ethernet) och maskinvaruadress `8:0:20:11:12:b7` klient-ID `010800201112B7`.
Reserverad | Klienten har reserverat adressen och den kan alltså inte tas tillbaka av servern.
Lånepolicy | Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av det här adressintervallet. Ange en giltighetstid för lånet. Du kan ange ett sista giltighetsdatum i formatet åååå/dd/mm. Permanent: Lånet har inget sista giltighetsdatum.
Tilldela endast till BOOTP-klienter | Den markerade IP-adressen är reserverad för BOOTP-klienter.
Adressen är ogiltig | Den här IP-adressen är ogiltig. Du kan använda det här alternativet tillsammans med Reserverad för att förhindra att en klient startar om.
tillbaka