Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Crea Aggiungi indirizzi Duplica Modifica Indirizzo Nome Server Macro Commento ID client Riservato Assegnazione BOOTP Inutilizzabile Modifica pił indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica di un indirizzo La finestra di dialogo "Proprietà indirizzo" permette di visualizzare e modificare le impostazioni relative a un indirizzo nella tabella di rete del server DHCP selezionato. I risultati di questa operazione sono analoghi a quelli del comando `pntadm -M` di SolarisTM.
Per modificare più indirizzi con un'unica operazione, selezionare gli indirizzi desiderati nella finestra principale, quindi scegliere Proprietà dal menu Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica più indirizzi.
Qui di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Proprietà indirizzo".
Indirizzo IP | Specificare l'indirizzo IP da rendere disponibile ai nuovi client DHCP. Il nuovo indirizzo deve essere unico nella tabella di rete DHCP.
Nome client (opzionale) | Specificare il nome host del client. Utilizzando questa opzione, DHCP Manager cercherà di creare una voce corrispondente nella tabella `hosts`.
Server proprietario | Specificare l'indirizzo IP del server DHCP a cui apparterrà il nuovo indirizzo. Questo è il server che dovrà rispondere alla richiesta del client DHCP riguardo all'allocazione dell'indirizzo IP.
Macro di configurazione (opzionale) | Specificare la macro che il server dovrà usare per ottenere i parametri di configurazione dei client dal database `dhcptab`. Facendo clic sulla freccia viene presentato l'elenco delle macro disponibili sul server. Se la macro che si desidera specificare non è presente, è possibile crearla usando la finestra di dialogo Crea macro.
Commento (opzionale) | Inserire un testo di commento.
Fare clic su Assegnazione per configurare lo stato e la scadenza dell'indirizzo. Sono disponibili le seguenti opzioni.
ID client | Stringa esadecimale che rappresenta gli ottetti identificativi del client. Questo campo deve contenere un numero di caratteri pari, non superiore a 64. Il valore `00` indica che l'indirizzo è disponibile per essere allocato dinamicamente ai client richiedenti. Per i client BOOTP, l'ID risulta dalla concatenazione tra il tipo di hardware della rete e l'indirizzo hardware del client. Ad esempio, un client BOOTP con un hardware di tipo `01` (Ethernet a 10 Mb) e un indirizzo hardware `8:0:20:11:12:b7` avrà l'ID `010800201112B7`.
Riservato | Indica che l'indirizzo è riservato per questo client e non può essere riassegnato dal server.
Tipo di assegnazione | Dinamico: L'allocazione e la riallocazione degli indirizzi IP generati vengono gestite dal server DHCP. Inserire la data di scadenza dell'assegnazione, usando il formato mm/gg/aaaa. Permanente: L'assegnazione non ha scadenza.
Assegna solo ai client BOOTP | L'indirizzo IP selezionato sarà riservato ai soli client BOOTP.
Rendi l'indirizzo inutilizzabile | L'indirizzo IP non potrà essere utilizzato. Selezionando questa opzione insieme a "Riservato", il client non potrà eseguire il boot.
torna a inizio pagina