Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Namn Kategori Kod Typ Kornighet Maxvärde Klass Skapa Duplicera Ändra Ta bort Standardalternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Alternativ Om du vill visa en lista över de alternativ som är definierade för den aktuella DHCP-servern klickar du på fliken Alternativ i huvudfönstret. Alternativen är sorterade i bokstavsordning. Alternativ (eller symboler) definierar konfigurationsparametrar som DHCP-servern skickar till klienterna. Mer information om hur du använder makron och alternativ finns i avsnittet Om makron och alternativ. Du kan lägga till, ändra eller ta bort ett alternativ genom att markera det och sedan klicka på motsvarande kommando på Redigera-menyn. Inställningarna för alternativ finns beskrivna nedan.
Namn | Alternativets namn. Namnet får vara högst 8 tecken långt.
Kategori | Alternativets kategori: Kategorin kan vara Standard, Plats, Utökad eller Leverantör.
Standard | Ingår som standard i DHCP-protokollet. Dessa alternativ kan inte ändras.
Plats | Användardefinierade alternativ som använder alternativskoderna `128-254`.
Utökad | Alternativ som inte ingår i DHCP-standarden, men som eventuellt ingår i den version av DHCP som används på servern. I stället för att uppgradera DHCP-implementationen kan du installera utökade alternativ. Dessa alternativ använder alternativskoder `77-127`.
Leverantör | Maskinvaru-, plattforms- eller leverantörspecifika alternativsdefinitioner som använder alternativskoder `1-254`. Kan använda parametern klientklass.
Kod | Ett unikt numeriskt värde som definierar alternativet. Vilka värden som är giltiga beror på vilken kategori som alternativet tillhör:
Utökad | `77-127`
Plats | `128-254`
Leverantör | `1-254`
Datatyp | Datatypen för alternativens värden:
ASCII | ASCII-text.
BOOLEAN | Till denna datatyp hör inget värde. Om alternativet existerar innebär det sanningsvärdet TRUE, annars FALSE.
IP | En eller flera Internet-adresser i numeriskt format (med punkter).
NUMBER | Ett positivt heltal med en kornighet på 1, 2, 4 eller 8 oktetter.
OCTET | ASCII-representation av binärdata, till exempel ett klient-ID.
Kornighet | Anger hur många värden av den aktuella datatypen som krävs för att alternativvärdet ska vara fullständigt. Om datatypen till exempel är `IP` och kornigheten är satt till `2` betyder det att alternativet kräver två IP-adresser för att vara fullständigt.
Maxantal | Det största antalet värden för en given kornighet som kan anges för alternativet. I exemplet ovan betyder ett maxantal på `2` (med kornighet `2` och datatypen `IP`) att alternativvärdet kan bestå av högst två IP-adresser.
Obegränsad | Ingen begränsning för antalet värden. Maxvärdet antas vara `0`.
Specifikt | Ett specifikt värde för maxantalet.
Leverantörens klientklass | Det här alternativet är endast tillgängligt om kategorin är Leverantör. Det anger vilken eller vilka klientklasser som hör till alternativet. Klassen är en ASCII-sträng som representerar klientens maskintyp och/eller operativsystem, exempelvis `SUNW.Javastation`. Med den här typen av alternativ kan samma konfigurationsparametrar användas av alla klienter som ingår i en viss klass. Ange klientklassen och tryck på Enter. Du kan ange flera klientklasser. Alternativet kommer bara att användas av de DHCP-klienter som tillhör en klientklass som finns i den här listan.
tillbaka