Översikt Solaris DHCP Om makron Få hjälp Servrar och reläer Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Om Solaris DHCP SolarisTM DHCP-server (`in.dhcpd`) är en robust DHCP-tjänst för DHCP- och BOOTP-klienter. En av de starkaste sidorna hos Solaris-implementationen av DHCP är den flexibilitet som finns genom möjligheten att använda makron och alternativ i varje steg i den dynamiska konfigurationen av klienter. Illustrationen nedan visar en övergripande beskrivning av startprocessen för DHCP/BOOTP-klienter under Solaris DHCP. Figuren visar: En DHCP/BOOTP-klient initierar en DHCP-begäran. En ledig DHCP-server tar emot meddelandet och initierar DHCP-allokeringen. En tillgänglig IP-adress finns i databasen `dhcp_network` och returneras till klienten. Parametervärden i klientklassmakrot (plattform/operativsystem) som finns i databasen `dhcptab` på servern behandlas och skickas vidare till nästa steg. Parametervärden i nätverksmakrot (klientnätverk) som finns i databasen `dhcptab` på servern behandlas och skickas vidare till nästa steg. Parametervärden i IP-adressmakrot (plattform/operativsystem) som finns i databasen `dhcptab` på servern behandlas och skickas vidare till nästa steg. Parametervärden i klient-ID-makrot (unika för varje klient, exempelvis Ethernet- eller Mac-ID) som finns i databasen `dhcptab` på servern behandlas och skickas vidare till nästa steg. Alla parametervärden kombineras och skickas tillsammans med en IP-adress från DHCP-servern tillbaka till DHCP-klienten. Klienten avslutar startprocessen och använder IP-adressen och inställningarna som har skickats från DHCP-servern. Mer information om makron och alternativ finns i den här hjälpen. tillbaka