Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Opzioni Crea Duplica Modifica Nome Categoria Codice Tipo di dati Granularità Massimo Classe Elimina Procedure Menu Indice |  |  | # Modifica di un'opzione La finestra di dialogo "Proprietà opzione" permette di modificare le impostazioni di un'opzione esistente nel database di rete del server DHCP. I risultati di questa finestra di dialogo sono analoghi a quelli del comando `dhtadm -M -d -s` di Solaris. Per maggiori informazioni sulla definizione delle opzioni DHCP, vedere la sezione Macro e opzioni. La tabella seguente descrive le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Proprietà opzione".
Nome | Il nome dell'opzione può contenere un massimo di 8 caratteri alfanumerici.
Categoria | La categoria dell'opzione può essere una delle seguenti: Standard, Sito, Estesa o Produttore.
Standard | Parte standard del protocollo DHCP. Queste opzioni non possono essere modificate.
Sito | Opzioni definite dall'utente usate per scopi speciali o personalizzati; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `128` a `254`.
Estesa | Le opzioni di questa categoria sono quelle non incluse nel set standard già presente nella versione del protocollo DHCP utilizzata sui server. Anziché aggiornare l'implementazione DHCP, è possibile aggiungere le opzioni estese; come codice dell'opzione sono accettati i valori da `77` a `127`.
Produttore | Queste opzioni si riferiscono all'hardware, al produttore o alla piattaforma del sistema; i valori accettati vanno da `1` a `254`. Selezionando questo contesto viene abilitato il parametro Classe client.
Codica | Valore numerico che identifica l'opzione. I valori ammessi dipendono dalla categoria dell'opzione:
Estesa | Sono accettati i valori da `77` a `127`
Sito | Sono accettati i valori da `128` a `254`
Produttore | Sono accettati i valori da `1` a `254`
Tipo di dati | I tipi di dati accettati per i valori delle opzioni sono i seguenti:
ASCII | Testo ASCII.
BOOLEAN | A questo tipo di dati non è associato alcun valore. La presenza di opzioni di questo tipo determina l'impostazione TRUE; la loro assenza determina l'impostazione FALSE.
IP | Uno o più indirizzi Internet in forma di numeri decimali separati da punti.
NUMBER | Numero senza segno con una granularità di 1, 2, 4 o 8 ottetti.
OCTET | Rappresentazione ASCII non interpretata di dati binari; ad esempio, l'ID di un client.
Granularità | Specifica quanti valori del tipo di dati indicato sono richiesti per ottenere un valore completo per l'opzione. Ad esempio, se il tipo di dati è `IP` e la granularità è `2`, significa che il valore dell'opzione deve contenere due indirizzi IP.
Massimo | Numero massimo di valori di una certa granularità che è possibile specificare per l'opzione. Se il tipo di dati è `IP`, la granularità è `2` e il numero massimo è `2`, significa che il valore dell'opzione può contenere un massimo di due coppie di indirizzi IP.
Illimitato | Non viene impostato alcun limite al numero dei valori; il parametro "Massimo" viene impostato su `0`.
Specificare | Numero specifico indicante il numero massimo di valori.
Classi client del produttore | Questa opzione, abilitata solo quando la categoria dell'opzione è Produttore, identifica le classi di client a cui è associata l'opzione Produttore. La Classe è una stringa ASCII che rappresenta il tipo di sistema client e/o il sistema operativo, ad esempio `SUNW.Javastation`. Questo tipo di opzione permette di definire i parametri di configurazione per tutti i client della stessa classe. Inserire una o più classi client e premere Enter. L'opzione impostata verrà usata solo dai client DHCP la cui classe sia contenuta in questo elenco.
Notifica la modifica al server DHCP: Selezionando questa casella, il server DHCP ricarica il database `dhcptab` subito dopo la scrittura dei dati. Normalmente, questa opzione viene abilitata. In alcuni casi, tuttavia, ad esempio se occorre eseguire una serie di modifiche, può essere più comodo che i dati vengano ricaricati solo al termine di tutte le modifiche. torna a inizio pagina