2. Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Macro Opzioni Procedure Server e agenti relay Configura DHCP Configura BOOTP Configura rete Elimina reti Personalizza servizi Avvia/Arresta/Riavvia Abilita/Disabilita Deconfigura DHCP Deconfigura BOOTP Indirizzi Macro Opzioni Indice |  |  | # Procedure: Server e agenti relay Configurare un server DHCP Selezionare un server dalla console di gestione del sistema e avviare DHCP Manager. Se il sistema non era stato precedentemente configurato come server DHCP o come agente relay BOOTP, viene aperta la finestra di dialogo "Configurazione del server". È possibile configurare il sistema come server DHCP o come agente relay BOOTP, ma non in entrambi i modi. Selezionare "Configura come server DHCP". Viene avviata la procedura guidata per la configurazione del server DHCP. Eseguire la procedura di configurazione inserendo le informazioni richieste. Al termine della configurazione, il server DHCP viene avviato. Per modificare i parametri di configurazione impostati, è prima necessario deconfigurare il server, e quindi eseguire la procedura guidata per riconfigurarlo. Per personalizzare i servizi DHCP, selezionare Modifica dal menu Servizio. Configurare un agente relay BOOTP Selezionare un server dalla console di gestione del sistema e avviare DHCP Manager Se il sistema non era stato precedentemente configurato come server DHCP o come agente relay BOOTP, viene aperta la finestra di dialogo "Configurazione del server". È possibile configurare il sistema come server DHCP oppure come agente relay BOOTP. Selezionare "Configura come relay BOOTP". Viene aperta la finestra di dialogo "Configura relay BOOTP". Inserire i server DHCP. Inserire i nomi o gli indirizzi IP di uno o più server DHCP a cui il sistema dovrà inoltrare le richieste di configurazione. Al termine della configurazione, l'agente relay BOOTP viene avviato. Per personalizzare i servizi relay BOOTP, selezionare Modifica dal menu Servizio. Configurare una rete Durante la configurazione iniziale del server DHCP, la procedura guidata configura soltanto la prima rete. Per aggiungere altre reti, procedere come segue. Scegliere "Configura rete" dal menu Modifica nella vista Indirizzi. Inserire le informazioni di configurazione per la nuova rete. Fare clic su OK per confermare l'operazione. Eliminare una rete Eliminare una rete significa rimuoverla dall'elenco delle reti monitorare dal server DHCP. Scegliere "Elimina reti" dal menu Modifica nella vista Indirizzi. Viene aperta la finestra di dialogo "Elimina reti". Le reti configurate sono elencate sotto "Reti da mantenere". Selezionare la rete da eliminare e usare i tasti a freccia per spostarla nell'elenco "Reti da eliminare". Fare clic su OK per confermare l'operazione. Questa finestra di dialogo non può essere usata per aggiungere una rete. Per aggiungere o ripristinare una rete nell'elenco delle reti monitorate dal server DHCP, è necessario eseguire la procedura Configura rete. Personalizzare i servizi È possibile configurare i servizi DHCP o BOOTP per il server o l'agente relay BOOTP. Scegliere Modifica dal menu Servizio. Viene aperta la finestra di dialogo "Modifica servizio". Inserire le informazioni di configurazione richieste. La finestra di dialogo "Modifica opzioni servizio" permette di personalizzare i servizi DHCP o relay. Ad esempio, è possibile configurare la modalità di compatibilità BOOTP (per il server DHCP) oppure modificare l'elenco dei server DHCP a cui inoltrare le richieste (per l'agente relay). Fare clic su OK. Avviare, arrestare o riavviare un server o un agente relay Il server DHCP o l'agente relay BOOTP si avviano automaticamente al termine della configurazione iniziale. Per arrestare o avviare il servizio, scegliere Arresta o Avvia dal menu Servizio. Questa operazione equivale ad eseguire lo script `/etc/init.d/dhcp` con il comando `stop` o `start`. Scegliere il menu Servizio nella finestra principale. Scegliere Avvia, Arresta o Riavvia dal menu Servizio.
   Avvia | Avvia il servizio DHCP o il servizio relay BOOTP che era stato arrestato.
   Arresta | Arresta il daemon DHCP o BOOTP.
   Riavvia | Forza il server DHCP a rileggere il database `dhcptab`.
2. Fare clic su OK per confermare l'operazione. Abilitare o disabilitare un server o un agente relay Scegliere Disabilita dal menu Servizio per rimuovere il daemon DHCP dalla sequenza di boot. Se il servizio DHCP è disabilitato, non viene avviato automaticamente durante il reboot del server. Scegliere Abilita per ripristinare il daemon DHCP nella sequenza di boot. Scegliere il menu Servizio nella finestra principale. Scegliere Abilita o Disabilita dal menu Servizio.
   Abilita | Ripristina un servizio DHCP che era stato disabilitato.
   Disabilita | Rimuove il servizio DHCP dalla sequenza di boot.
2. Fare clic su OK per confermare l'operazione. Deconfigurare un server DHCP Per modificare i parametri di configurazione del server DHCP, è necessario deconfigurare il server e quindi rieseguire la procedura guidata per la sua configurazione. Dal menu Servizio, scegliere Deconfigura. Viene aperta la finestra di dialogo "Deconfigura servizio". Scegliere una o entrambe le opzioni.
   Rimuovi `dhcptab` e tutte le tabelle di rete DHCP | Questa opzione deve essere usata con cautela. Se si utilizza il servizio NIS+, la rimozione di queste tabelle può causare un problema per altri server DHCP che condividono gli stessi database.
   Rimuovi tutte le voci della tabella hosts relative agli indirizzi DHCP | Selezionando questa casella, vengono rimosse anche le voci corrispondenti nella tabella `hosts` del server.
Fare clic su OK per confermare l'operazione. Deconfigurare un agente relay BOOTP Dal menu Servizio, scegliere Deconfigura. Viene aperta la finestra di dialogo "Deconfigura servizio". Fare clic su OK per confermare l'operazione. torna a inizio pagina