Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration Reläkonfiguration Nätverkskonfiguration DHCP-tjänster Relätjänster Starta/stoppa Aktivera/avaktivera Avkonfigurera Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # DHCP-servrar och BOOTP-reläagenter Du kan använda DHCP-hanteraren för att konfigurera och styra DHCP-servrar eller BOOTP-reläagenter, samt de nätverk som hör till tjänsterna. ## DHCP-server En DHCP-server hanterar IP-adresserna för det nätverk som servern ingår i. Använd Guiden för DHCP-konfiguration för att konfigurera en DHCP-server. Guiden för DHCP-konfiguration tar dig steg för steg igenom konfigurationsprocessen av en DHCP-server, och konfigurerar samtidigt det första nätverket. Guiden fungerar på samma sätt som Solaris-kommandot `dhcpconfig` När servern har konfigurerats kan du ändra inställningar och anpassa servern med dialogrutan Anpassa tjänst som finns på Tjänstmenyn. Du kan också använda Tjänstmenyn för att stoppa, starta, aktivera, avaktivera och avkonfigurera DHCP-servern. ## BOOTP-reläagent En BOOTP-agent tar emot konfigurationsförfrågningar från klienter i ett nätverk som inte är direkt anslutet till en DHCP-server, och skickar sedan förfrågningen vidare till en DHCP-server. Använd dialogrutan BOOTP-konfiguration för att konfigurera reläagenten. Du kan ändra inställningarna senare med dialogrutan Ändra tjänst som finns på Tjänstmenyn. Du kan också använda Tjänstmenyn för att stoppa, starta, aktivera, avaktivera och avkonfigurera en BOOTP-reläagent. ## Nätverk DHCP-servern hanterar klienter och adresser i konfigurerade nätverk. Använd Guiden för DHCP-konfiguration för att konfigurera det första nätverket. Du kan senare lägga till fler nätverk med Nätverksguiden som finns på Redigera-menyn. Om du vill ta bort ett nätverk från listan över övervakade nätverk klickar du på Ta bort nätverk på Redigera-menyn.