Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration BOOTP-konfiguration Nätkonfiguration DHCP-tjänster BOOTP-tjänster Utförlig Hopp Servrar Gränssnitt Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Anpassa BOOTP-tjänster När servern har konfigurerats kan du klicka på Ändra på Tjänst-menyn för att anpassa BOOTP-reläagenten. Inställningarna i dialogrutan motsvarar filen `/etc/init.d/dhcpd`. Dialogrutan innehåller följande alternativ:
Utförliga loggmeddelanden | DHCP-bakgrundsprogrammet skriver meddelanden till `syslogd` . Med det här alterntivet skapas utförligare loggmeddelanden från DHCP-programmet. Det kan medföra att prestandan försämras (på grund av tiden det tar att skriva och visa meddelandena). Standardinställningen är att den utförliga loggningen är avaktiverad.
Maximalt antal reläagenthopp | Anger det största antalet nätverkshopp som kan ske innan BOOTP-reläagenten avvisar en begäran. Standardvärdet är 4.
DHCP-servrar | Ange en eller flera IP-adresser eller värdnamn för de DHCP-servrar som reläagenten kommer att använda för att skicka vidare en begäran om konfiguration. Du kan använda det här alternativet för att lägga till DHCP-servrar efter det att reläagenten har konfigurerats. Du kan också använda alternativet för att ta bort servrar.
Gränssnitt | Du kan välja vilka nätverksgränssnitt som DHCP-servern ska övervaka på fliken Gränssnitt. Gränssnitten är ordnade efter enhetsnamn och nätverkets IP-adress. Använd piltangenten för att återställa eller ta bort ett gränssnitt från listan över hanterade gränssnitt. Standardinställningen är att servern hanterar alla tillgängliga gränssnitt.