Översikt Servrar och reläagenter IP-adresser Makron Alternativ Gör så här ... Servrar och reläer Adresser Makron Vy Skapa Duplicera Ändra Ta bort Alternativ Menyer Index |  |  | # Gör så här: Makron Visa makron Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Du kan också visa relationer mellan makron. Om du vill visa inställningarna för ett makro markerar du makrot och klickar sedan på Egenskaper på Redigera-menyn. Skapa ett nytt makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Klicka på Skapa på Redigera-menyn. Dialogrutan Skapa makro visas. Ange ett unikt namn för det nya makrot. Namnet får inte redan finnas i serverns DHCP-tabell (`dhcptab`). (Mer information om makronamn finns i slutet av det här avsnittet.) Ange makrots definition. Definitionen kan bestå av andra inkluderade makro eller genom att du anger värden för de alternativ som ska ingå i makrot. De olika standardalternativen finns beskrivna på manualsidan `dhcptab`(4) Klicka på OK för att spara ändringarna. Det nya makrot lagras i databasen `dhcptab`.
När du ger det nya makrot ett namn ska du ge det samma namn som resursen eller enheten i den kategori som ska kontrolleras. Om du till exempel ska skapa ett klientmakro för att konfigurera en JavaStationTM (som har klientklassnamnet `SUNW.Javastation`) bör du ge makrot namnet `SUNW.Javastation`. Mer information finns i avsnittet Använda makron och alternativ.
Kopiera ett makro Med kommandot Duplicera makro kan du snabbt och enkelt skapa ett nytt makro genom att kopiera alla eller några inställningar från ett gammalt makro. Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Markera det makro som ska kopieras och klicka sedan på Duplicera i fönstret Redigera. Dialogrutan Duplicera makro visas. Ange det nya makrots namn. (Mer information om makronamn finns i slutet av det föregående avsnittet.) Gör de ändringar som behövs. Klicka sedan på OK för att spara ändringarna. Det nya makrot lagras i DHCP-databasen. Ändra ett makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Markera det makro som ska ändras och klicka sedan på Egenskaper i fönstret Redigera. Dialogrutan Egenskaper för makro visas. Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på OK. Ta bort ett makro Klicka på fliken Makron i huvudfönstret. DHCP-hanteraren visar en lista över makron som har konfigurerats för det aktuella nätverket. Markera det makro som ska tas bort och klicka sedan på Duplicera i fönstret Redigera. Dialogrutan Ta bort makro visas. Klicka på OK. Det nya makrot tas bort från databasen `dhcptab`. tillbaka