Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration Datalagring Lånepolicy Domänserver Nätverk Router NIS NIS+ Reläkonfiguration Nätverkskonfiguration DHCP-tjänster Relätjänster Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Guiden för DHCP-konfiguration Guiden DHCP-konfiguration används för att konfigurera ett SolarisTM-system som en DHCP-server och skapar inställningar för det första nätverket. Guiden fungerar på samma sätt som Solaris-kommandona `dhcpconfig` och `in.dhcpd`. När tjänsten har konfigurerats första gången kan du använda alternativet Ändra på menyn Tjänster för att konfigurera tjänster som till exempel BOOTP-kompatibilitet, adresskonflikter och vilka gränssnitt som ska övervakas. Om du behöver ange information dubbelklickar du i fältet, skriver in värdet och trycker sedan på Retur. Om du använder guiden behöver du ange följande information.
Datalagring | Ange var DHCP-servern ska lagra konfigurationsdata. Du kan ange NIS+ eller en lokal katalog (Filer). Du bör använda NIS+ om det finns flera servrar i systemet, så att informationen kan delas av alla DHCP-servrar i NIS+-domänen. Om servern lagrar informationen lokalt anger du sökvägen till information (standard=`/var/dhcp`). Om du använder NIS+ behöver du ange i vilken domän NIS+-servern finns (standard=samma domän som DHCP-servern).
Obs! Om servern inte redan är konfigurerad som en NIS+-klient kan du inte använda alternativet NIS+. Om du vill att servern ska använda NIS+ avslutar du guiden, konfigurerar servern som en NIS+-klient och startar om DHCP-hanteraren.
Lånepolicy | Ange en giltighetstid för adresslånet. Värdet anger hur länge en DHCP-server ger behörighet till en DHCP-klient att använda en specifik adress. Du kan ange ett värde mellan 1 timme och 3550 veckor. Värdet bör vara så litet att klienter och servrar är synkroniserade, och så att servern kan ta tillbaka adresser som inte längre används. Däremot bör värdet vara så pass stort att klienterna fortfarande kan fungera även om ett fel skulle uppstå i DHCP-servern. I de flesta sammanhang bör värdet ligga mellan ett och tre dygn. Standardinställningen är att en klient kan omförhandla adresslånet innan giltighetstidens slut. En klient kommer att försöka förnya adressallokeringen efter halva giltighetstiden. Om klienterna inte får förnya adresserna måste de startas om för att kunna få en ny IP-adress. Du kan använda det här alternativet i ett system där det finns fler klienter än adresser, och där det därför måste finnas begränsningar för adressanvändandet.
DNS-domän | Den domänserver som översätter värdnamn till adresser. Om DHCP-servern använder DNS visas automatiskt domännamnet och adressen till DNS-servern i det här fältet. Om fälten är tomma kan du ange domännamnet och adressen till DNS-servern manuellt. Du kan ange fler än en serveradress. DNS-servrarna tillfrågas i samma ordning som listan.
tillbaka
Nätverkskonfiguration Det här avsnittet beskriver nätverkskonfiguration. Du kan konfigurera det första nätverket med hjälp av guiden DHCP-konfiguration. När DHCP-servern har konfigurerats kan du lägga till nätverk med Nätverksguiden som finns på Redigera-menyn när Adressfönstret är aktivt.
Nätverksadress | IP-adressen till det nätverk som ska konfigureras.
Delnätmask | Nätverkets adressmask. En adressmask är ett sätt att dela upp värddelen och lokala delnätverk i en Internet-adress.
Nätverkstyp | Anger om nätverket är ett lokalt nätverk (LAN) eller ett PPP-nätverk (Point to Point).
Routing | En router är en maskin som är ansluten till flera olika nätverk och som kan skicka IP-paket från ett nätverk till ett annat. I de flesta fall bör klienterna använda routerdetektering för att hitta en router. Om det finns klienter i nätverket som av någon anledning inte kan använda routerdetektering kan du ange IP-adressen till en router manuellt.
NIS-domännamn NIS-serveradress | Om servern är konfigurerad för att använda namntjänsten NIS fylls informationen för NIS-servern i automatiskt. Annars kan du ange domännamnet och IP-adressen till en eller flera NIS-servrar. NIS-servrarna tillfrågas i samma ordning som listan.
NIS+-domännamn NIS+-serveradress | Om servern är konfigurerad för att använda namntjänsten NIS+ fylls informationen för NIS+-servern i automatiskt. Annars kan du ange domännamnet och IP-adressen till en eller flera NIS-servrar. Servrarna tillfrågas i samma ordning som listan.
tillbaka