Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Memorizzazione dati Tipo di assegnazione Server del dominio Rete Router NIS NIS+ Configurazione relay Configurazione della rete Servizi DHCP Servizi relay Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Configurazione DHCP La procedura guidata per la configurazione DHCP permette di configurare un sistema SolarisTM come server DHCP e di configurare la prima rete di questo server. La procedura esegue le stesse operazioni dei comandi `dhcpconfig` e `in.dhcpd` di Solaris. Terminata la configurazione iniziale, usando l'opzione Modifica del menu Servizio è possibile configurare altre funzioni come la compatibilità BOOTP, l'eliminazione degli indirizzi doppi e le interfacce da monitorare. Per inserire le informazioni, fare doppio clic all'interno di un campo, inserire il valore desiderato e premere Enter. Nel corso della procedura guidata è necessario inserire le seguenti informazioni.
Posizione di memorizzazione dei dati | Inserire la posizione in cui il server DHCP dovrà memorizzare i dati di configurazione. È possibile specificare il servizio di denominazione NIS+ o designare una directory locale (Files). È consigliabile usare NIS+ se l'ambiente dispone di più server, per consentire la condivisione delle informazioni tra tutti i server DHCP del dominio NIS+. Se si sceglie di memorizzare i dati localmente, specificare il percorso della directory (la posizione predefinita è `/var/dhcp`). Se si sceglie di utilizzare NIS+, inserire il dominio del server NIS+ (la posizione predefinita è il dominio del server).
Nota: Se il server non è stato configurato come client NIS+, non è possibile selezionare l'opzione NIS+. In questo caso, per usare NIS+ come posizione per la memorizzazione dei dati, uscire dalla procedura guidata, configurare il server come client NIS+ e riavviare DHCP Manager.
Tipo di assegnazione | Specificare il periodo di validità dell'assegnazione prima della scadenza, cioè la durata per cui il client DHCP sarà autorizzato a utilizzare un determinato indirizzo. La durata dell'assegnazione può variare da un minimo di un'ora a un massimo di 3550 settimane. Il valore dovrebbe essere abbastanza breve da permettere ai client e ai server di restare sincronizzati, in modo che il server possa liberare gli indirizzi che non sono più in uso. Allo stesso tempo, però, dovrebbe essere abbastanza lungo da permettere ai client di continuare a funzionare anche nel caso in cui il server DHCP diventi indisponibile. In generale, la durata ottimale dell'assegnazione è di uno-tre giorni. Nella configurazione predefinita, il client può rinegoziare l'assegnazione prima della scadenza. In genere, tale rinegoziazione avviene a metà del periodo di validità. Se la rinegoziazione non è abilitata, alla scadenza del periodo di assegnazione i client devono essere riavviati per ricevere un nuovo indirizzo. Questa impostazione può essere utile negli ambienti in cui il numero dei client supera quello degli indirizzi disponibili, in modo da imporre un limite di tempo all'utilizzo degli indirizzi IP.
Dominio DNS | Il server del dominio risolve i nomi host in indirizzi. Se il server è configurato per l'uso di DNS, vengono visualizzati il nome del dominio e l'indirizzo del server DNS. Se invece i campi sono vuoti, è possibile inserire manualmente il nome del dominio e l'indirizzo del server DNS. È possibile specificare gli indirizzi di più server. L'ordine degli indirizzi nell'elenco sarà quello seguito per l'interrogazione dei server.
torna a inizio pagina
Configurazione della rete La prima rete può essere configurata usando la procedura guidata per la configurazione DHCP. Una volta configurato il server DHCP, è possibile aggiungere altre reti scegliendo "Configura rete" dal menu Modifica nella finestra Indirizzi.
Indirizzo di rete | Inserire l'indirizzo IP della rete da configurare.
Maschera di sottorete | Inserire la maschera di sottorete per la rete da configurare. La maschera di sottorete suddivide la parte host di un indirizzo Internet in modo da formare più sottoreti locali.
Tipo di rete | Specificare se la rete è di tipo locale (LAN) o punto-punto (PPP).
Routing | Un router è un sistema con più interfacce di rete che può inoltrare i pacchetti IP da una rete a un'altra. In genere, i client si connettono al router mediante l'apposita funzione di ricerca. Se i client della rete non possono usare questa funzione, inserire l'indirizzo IP di un router a cui possano accedere per comunicare con i sistemi di un'altra rete.
Nome del dominio NIS Indirizzo del server NIS | Se il server è configurato per l'uso del servizio di denominazione NIS, nei campi compaiono le informazioni relative al server NIS. Diversamente, è possibile inserire il nome del dominio e l'indirizzo IP di uno o più name server NIS. L'ordine in cui gli indirizzi compaiono nell'elenco sarà quello seguito per l'interrogazione dei server.
Nome del dominio NIS+ Indirizzo del server NIS+ | Se il server è configurato per l'uso del servizio di denominazione NIS+, nei campi compaiono le informazioni relative al server NIS+. Diversamente, è possibile inserire il nome del dominio e l'indirizzo IP di uno o più server di denominazione NIS+. L'ordine in cui gli indirizzi compaiono nell'elenco sarà quello seguito per l'interrogazione dei server.
torna a inizio pagina