Panoramica Server e agenti relay Configurazione DHCP Configurazione BOOTP Configurazione della rete Servizi DHCP Hop Messaggi completi Transazioni log Rileva indirizzo Ricarica Cache BOOTP Interfacce Servizi BOOTP Indirizzi Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Personalizzazione dei servizi DHCP Dopo la configurazione iniziale, scegliendo Modifica dal menu Servizio è possibile personalizzare altre impostazioni per il server DHCP. Le operazioni eseguite da questa finestra di dialogo equivalgono alla modifica del file `/etc/init.d/dhcpd`. La finestra di dialogo "Modifica opzioni servizio" permette di configurare le seguenti opzioni.
Numero massimo hop agente relay | Specificare il numero massimo di hop che si possono verificare prima che l'agente relay BOOTP abbandoni la richiesta. Il numero predefinito è 4.
Messaggi di log completi | Il daemon DHCP scrive i messaggi in `syslogd`. Selezionando questa opzione, il daemon DHCP visualizza un maggior numero di messaggi. Questa impostazione può ridurre l'efficienza del sistema, a causa del tempo richiesto per la scrittura e la visualizzazione dei messaggi. Nella configurazione predefinita, questa opzione è disabilitata.
Registra le transazioni in syslog | Scegliere se il daemon DHCP debba registrare le transazioni usando `syslogd` e selezionare un numero intero da 0 a 7 per specificare il syslog locale. Quest'ultimo può essere usato per visualizzare selettivamente i messaggi relativi alle transazioni generati dal daemon DHCP. Le transazioni includono gli scambi di messaggi DHCP tra il daemon e i client. Questa funzione può essere utile per la risoluzione dei problemi con DHCP.
Rileva gli indirizzi IP doppi | Nella configurazione predefinita, il server DHCP verifica la disponibilità di un indirizzo IP prima di offrirlo a un client DHCP o BOOTP, per accertare che non sia utilizzato da un altro client. Per disabilitare questa impostazione, deselezionare la casella corrispondente.

Ricarica `dhcptab` ogni | Specificare con quale frequenza, in minuti, il server DHCP dovrà rileggere le informazioni contenute in `dhcptab`. Il server DHCP legge il database `dhcptab` all'avvio e, successivamente, solo su richiesta. In genere, DHCP Manager forza il server a rileggere `dhcptab` ogni volta che i dati vengono modificati. Nella configurazione predefinita, questa impostazione è disattivata per evitare la reinizializzazione non necessaria di `dhcptab`.
Cache offerta per | Specificare per quanti secondi il server debba mantenere valida l'offerta generata in risposta a una richiesta di configurazione di un client. Il tempo predefinito è di 10 secondi. Questo valore può essere aumentato per compensare le prestazioni di una rete lenta.
Compatibilità BOOTP | Determinare se il server DHCP possa operare in modalità di compatibilità BOOTP. In questa modalità, il server DHCP risponde alle richieste di configurazione provenienti dai client BOOTP.
Nessuna | La compatibilità BOOTP non è ammessa.
Automatica | Gli indirizzi IP vengono allocati automaticamente in modo permanente ai client BOOTP richiedenti, anche se i client non sono registrati nel database del server.
Manuale | Il sistema risponde solo ai client che sono stati registrati manualmente nel database del server.
Interfacce | Fare clic sulla scheda Interfacce per scegliere le interfacce di rete che il server DHCP dovrà monitorare. Le interfacce sono elencate per nome di dispositivo e per indirizzo di rete IP. I tasti a freccia permettono di rimuovere o ripristinare un'interfaccia di rete nell'elenco delle interfacce monitorate. Nella configurazione predefinita, il server monitorizza tutte le interfacce di rete.
torna a inizio pagina