Panoramica Server e agenti relay Indirizzi IP Crea Aggiungi indirizzi Duplica Indirizzo Nome Server Macro Commento ID client Riservato Assegnazione BOOTP Inutilizzabile Modifica Modifica pił indirizzi Rilascia Elimina Macro Opzioni Procedure Menu Indice |  |  | # Duplicazione di un indirizzo La finestra di dialogo "Duplica indirizzo" permette di aggiungere rapidamente un nuovo indirizzo alla tabella di rete DHCP. Selezionare un indirizzo esistente impostato con i parametri che si desidera assegnare a quello nuovo e scegliere Duplica dal menu Modifica. Qui di seguito sono descritte le opzioni disponibili nella finestra di dialogo "Duplica indirizzo".
Indirizzo IP | Mostra l'indirizzo IP del record selezionato.
Nome client (opzionale) | Indica il nome host del client.
Server proprietario | Mostra l'indirizzo IP del server DHCP a cui appartiene l'indirizzo IP del record selezionato.
Macro di configurazione (opzionale) | Macro che il server dovrà usare per ottenere i parametri di configurazione dei client dal database `dhcptab`. Facendo clic sulla freccia viene presentato l'elenco delle macro disponibili sul server. Se la macro che si desidera specificare non è presente, è possibile crearla usando la finestra di dialogo Crea macro.
Commento (opzionale) | Inserire un testo di commento.
Fare clic su Assegnazione per configurare lo stato e la scadenza dell'indirizzo.
ID client | Stringa esadecimale che rappresenta gli ottetti identificativi del client. Questo campo deve contenere un numero di caratteri pari, non superiore a 64. Il valore `00` indica che l'indirizzo è disponibile per essere allocato dinamicamente ai client richiedenti. Per i client BOOTP, l'ID risulta dalla concatenazione tra il tipo di hardware della rete e l'indirizzo hardware del client. Ad esempio, un client BOOTP con un hardware di tipo `01` (Ethernet a 10 Mb) e un indirizzo hardware `8:0:20:11:12:b7` avrà l'ID `010800201112B7`.
Riservato | Indica che l'indirizzo è riservato per questo client e non può essere riassegnato dal server.
Tipo di assegnazione | Dinamico: L'allocazione e la riallocazione degli indirizzi IP generati vengono gestite dal server DHCP. Inserire la data di scadenza dell'assegnazione, usando il formato mm/gg/aaaa. Permanente: L'assegnazione non ha scadenza.
Assegna solo ai client BOOTP | L'indirizzo IP selezionato sarà riservato ai soli client BOOTP.
Rendi l'indirizzo inutilizzabile | L'indirizzo IP non potrà essere utilizzato. Selezionando questa opzione insieme a "Riservato", il client non potrà eseguire il boot.
torna a inizio pagina