Översikt Servrar och reläer DHCP-konfiguration Reläkonfiguration Nätverkskonfiguration DHCP-tjänster Relätjänster Adresser Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Konfigurera en BOOTP-reläagent Om du startar DHCP-hanteraren i ett system som inte har konfigurerats som en DHCP-server eller en BOOTP-reläagent, kan du välja hur du ska konfigurera systemet. Om du väljer att konfigurera systemet som en BOOTP-reläagent visas dialogrutan Konfigurera BOOTP-reläagent.
DHCP-servrar | Ange en eller flera IP-adresser eller värdnamn för de DHCP-servrar som reläagenten kommer att använda för att skicka vidare en begäran om konfiguration.
När servern har konfigurerats kan du använda kommandot Ändra på Tjänstmenyn för att göra ytterligare inställningar, som till exempel största antalet tillåtna nätverkshopp och vilka nätverksgränssnitt som ska hanteras.