Översikt Servrar och reläer Adresser Skapa Adressguiden Antal Server Startadress Namn Bekräfta Konfigurera BOOTP Oanvändbar Låna Duplicera Ändra Ändra flera Frigöra Ta bort Makron Alternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Adressguiden Adressguiden använder du om du vill lägga till flera adresser samtidigt till DHCP-nätverket. Du startar Adressguiden genom att klicka på Adresser på Visa-menyn och sedan klicka på Adressguiden på Redigera-menyn. Guiden fungerar på samma sätt som SolarisTM-kommandot `pntadm`. Gå igenom guiden steg för steg genom att klicka på pilknappen längst ner på skärmen. Om du behöver ange information dubbelklickar du i fältet, skriver in värdet och trycker sedan på Retur. Om du använder Adressguiden behöver du ange följande information.
Antal adresser | Ange det totala antalet adresser som ska läggas till i DHCP-serverns nätverk.
Hanteras av servern | IP-adressen till den DHCP-server som hanterar IP-adresserna. Den här servern ansvarar för att besvara förfrågningar om IP-adresser från DHCP-klienter.
Start-IP-adress | Den första IP-adressen i sekvensen.
Generera namn | Ange först en rot för de genererade klientnamnen. Du kan generera en lista på klientnamn för varje allokerad adress. Namnen kommer att lagras i tabellen `hosts` på servern. Varje nytt klientnamn kommer att bestå av roten plus en siffra.
Bekräfta adresslista | Du kan visa information som guiden har skapat. Om du behöver lägga till eller modifiera adresserna kan du använda Skapa adress eller Ändra adress på Redigera-menyn.
Makro för klientkonfiguration | Ange namnet på det makro som ska användas för att konfigurera klienterna. Du kan bläddra i listan över befintliga makron och markera ett makro i listan. Klicka sedan på Visa för att visa innehållet i makrot. Om du vill använda ett makro som inte finns i listan kan du skapa ett med hjälp av dialogrutan Skapa makro .
Oanvändbar | Du kan använda det här alternativet för att markera adresserna som Oanvändbara.
Lånetyp | Dynamisk eller permanent. Dynamisk: DHCP-servern ansvarar för allokering och omallokering av det här adressintervallet. Använd dynamisk allokering om du vill återanvända IP-adresserna när de inte används. Ange en giltighetstid för adressallokeringen. Du kan ange ett giltighetsdatum i formatet åååå/dd/mm. Permanent: Adressen har tilldelats klienten permanent.
tillbaka