概述 服务器与中继 IP 地址 宏 选项 创建 修改 删除 复制 标准选项 如何.. 菜单 索引 |  |  | # 标准选项 标准 DHCP 选项是通过一短名称或标记 (一种易于记忆的符号) 定义。这些名称及其代码编号、数据类型和说明均列示如下。
代码 | 名称 | 类型 | 说明
1 | Subnet | IP | 子网络掩码，以点号分隔的网际网络地址
2 | UTCoffst | 数字 | 协调式通用数字偏移量 (秒)
3 | Router | IP | 路由器清单
4 | Timeserv | IP | RFC-868 服务器清单
5 | IEN116ns | IP | IEN-116 名称服务器清单
6 | DNSserv | IP | DNA 名称服务器清单
7 | Logserv | IP | MIT-LCS UDP 记录服务器清单
8 | Cookie | IP | RFC-865 cookie 服务器清单
9 | Lprserv | IP | RFC-1179 线性打印机服务器
10 | Impress | IP | Imagen Impress 服务器清单
11 | Resource | IP | RFC-887 资源位置服务器清单
12 | Hostname | 布尔 | 从主机数据库返回客户机的主机名称、值
13 | Bootsize | 数字 | 开机影像中 512 个八字节块的数字
14 | Dumpfile | ASCII | 应该转储核心影像的路径所在
15 | DNSdmain | ASCII | DNS 领域名称
16 | Swapserv | IP | 客户机的交换服务器
17 | Rootpath | ASCII | 客户机的根路径
18 | ExtendP | ASCII | 扩展路径
19 | IpFwdF | 数字 | IP 转发启用/停用 (1/0)
20 | NLrouteF | 数字 | 非本机来源路由选择
21 | PFilter | IP | 策略过滤器
22 | MaxIpSiz | 数字 | 数据图重新组合尺寸上限
23 | IpTTL | 字节 | 将 IP 时间缺省为有效 (1=< x <=225)
24 | PathTO | 数字 | RFC-1191 Path MTU 老化超时
25 | PathTbl | 数字 | RFC-1191 Path MTU 台阶表
26 | MTU | 数字 | 界面 MTU，(x <=68)
27 | SameMtuF | 数字 | 子网络都是局域性
28 | Broadcst | IP | 广播地址
29 | MaskDscF | 数字 | 执行掩码开发
30 | MaskSupF | 数字 | 掩码提供者
31 | RDiscvyF | 数字 | 执行路由开发
32 | RSolictS | IP | 路由器请求地址
33 | StaticRt | IP | 静态路由，双重 IP (网络路由器)
34 | TrailerF | 数字 | 尾部密封
35 | ArpTimeO | 数字 | Arp 高速缓冲内存超时
36 | EthEncap | 数字 | 乙太网络密封
37 | TcpTTL | 数字 | TCP 时间缺省为有效
38 | TcpKaInt | 数字 | TCP 维持内部有效
39 | TcpKaGbF | 数字 | 维持废料有效
40 | NISdmain | ASCII | NIS domain_ name
41 | NISservs | IP | NIS 服务器清单
42 | NTPservs | IP | NTP 服务器清单
44 | NetBNms | IP | Netbios 名称服务器清单
45 | NetBDsts | IP | Netbios 分布服务器清单
46 | NetBNdT | 数字 | Netbios 节点类型 (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Netbios 范围
48 | XFontSrv | IP | X Window 字体服务器清单
49 | XDispMgr | IP | X Window 显示器管理器
51 | LeaseTim | 数字 | 租用时间策略
56 | Message | ASCII | 显示在客户机的消息
58 | T1Time | 数字 | 更新 (T1) 时间
59 | T2Time | 数字 | 重新组合 (T2) 时间
62 | NW_dmain | ASCII | 网络/IP 网域名称
63 | NWIPOpts | Octet | Netware/IP 选项
64 | NIS+dom | ASCII | NIS+ 网域名称
65 | NIS+serv | IP | NIS+ 服务器清单
66 | TFTPsrvN | ASCII | Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 服务器主机名称
67 | OptBootF | ASCII | 选择性的引导文件名称
68 | MblIPAgt | IP | 移动式 IP 主要代理程序
69 | SMTPserv | IP | Simple Mail Transport Protocol (SMTP) 服务器
70 | POP3serv | IP | Post Office Protocol (POP3) 服务器
71 | NNTPserv | IP | Network News Transport Protocol (NNTP) 服务器
72 | WWWservs | IP | 缺省「万维网」服务器
73 | Fingersv | IP | 缺省的手指服务器
74 | IRCservs | IP | Internet Relay Chat (IRC) 服务器
75 | STservs | IP | StreetTalk 服务器
76 | STDAservs | IP | StreetTalk 目录辅助服务器
N/A | BootFile | ASCII | 进行引导的文件
N/A | BootSrvA | IP | 引导服务器
N/A | BootSrvN | ASCII | 引导服务器主机名称
NA | LeaseNeg | 布尔 | 租用是可协商的标志 (当前=true)
NA | Include | ASCII | 包含这个宏所列出的的宏值
回到页首