개요 서버 및 릴레이 IP 주소 매크로 옵션 작성 수정 삭제 복제 표준 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 표준 옵션 표준 DHCP 옵션은 니모닉인 짧은 이름 또는 태그에 의해 정의됩니다. 아래에는 니모닉 이름과 해당 코드 번호, 이름, 데이터 유형 및 설명이 나열되어 있습니다.
코드 | 이름 | 유형 | 설명
1 | Subnet | IP | 서브넷 마스크, 점으로 구분된 인터넷 주소
2 | UTCoffst | 숫자 | 조합형 공통 번호 오프셋(초)
3 | Router | IP | 라우터 목록
4 | Timeserv | IP | RFC-868 서버 목록
5 | IEN116ns | IP | IEN-116 이름 서버 목록
6 | DNSserv | IP | DNS 이름 서버 목록
7 | Logserv | IP | MIT-LCS UDP 로그 서버 목록
8 | Cookie | IP | RFC-865 쿠키 서버 목록
9 | Lprserv | IP | RFC-1179 라인 프린터 서버 목록
10 | Impress | IP | Imagen 화상 서버 목록
11 | Resource | IP | RFC-887 리소스 위치 서버 목록
12 | Hostname | 부울 | 호스트 데이터베이스에서 클라이언트의 호스트 이름과 값을 반환.
13 | Bootsize | 숫자 | 부트 이미지에서의 512 옥텟 블록 개수
14 | Dumpfile | ASCII | 코어 이미지 덤프 경로
15 | DNSdmain | ASCII | DNS 도메인 이름
16 | Swapserv | IP | 클라이언트의 스왑 서버
17 | Rootpath | ASCII | 클라이언트의 루트 경로
18 | ExtendP | ASCII | 확장 경로
19 | IpFwdF | 숫자 | IP 전달 활성화/ 비활성화(1/0)
20 | NLrouteF | 숫자 | 비 로컬 소스 경로 지정
21 | PFilter | IP | 폴리시 필터
22 | MaxIpSiz | 숫자 | 최대 데이터그램 재어셈블 크기
23 | IpTTL | 바이트 | 기본 IP 유지 시간 (1=< x <=225)
24 | PathTO | 숫자 | RFC-1191 경로 MTU 에이징 시간 초과
25 | PathTbl | 숫자 | RFC-1191 경로 MTU 평면 테이블
26 | MTU | 숫자 | 인터페이스 MTU, (x <=68)
27 | SameMtuF | 숫자 | 모든 서브넷이 로컬임
28 | Broadcst | IP | 브로드캐스트 주소
29 | MaskDscF | 숫자 | 마스크 검색 수행
30 | MaskSupF | 숫자 | 마스크 공급자
31 | RDiscvyF | 숫자 | 경로 검색 수행
32 | RSolictS | IP | 라우터 유도 주소
33 | StaticRt | IP | 정적 경로, 이중 IP (네트워크 라우터)
34 | TrailerF | 숫자 | 후미 캡슐화
35 | ArpTimeO | 숫자 | Arp 캐시 시간 초과
36 | EthEncap | 숫자 | 이더넷 캡슐화
37 | TcpTTL | 숫자 | TCP 기본 유지 시간
38 | TcpKaInt | 숫자 | TCP 활성 유지 간격
39 | TcpKaGbF | 숫자 | 가비지 유지
40 | NISdmain | ASCII | NIS 도메인 이름
41 | NISservs | IP | NIS 서버 목록
42 | NTPservs | IP | NTP 서버 목록
44 | NetBNms | IP | Netbios 이름 서버 목록
45 | NetBDsts | IP | Netbios 배포 서버 목록
46 | NetBNdT | 숫자 | Netbios 노드 유형 (1=B-노드, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Netbios 범위
48 | XFontSrv | IP | X Window 글꼴 서버 목록
49 | XDispMgr | IP | X Window 디스플레이 관리자
51 | LeaseTim | 숫자 | 리스 시간 정책
56 | Message | ASCII | 클라이언트에 표시할 메시지
58 | T1Time | 숫자 | 갱신(T1) 시간
59 | T2Time | 숫자 | 재바인딩(T2) 시간
62 | NW_dmain | ASCII | 넷웨어/IP 도메인 이름
63 | NWIPOpts | 옥텟 | 넷웨어/IP 옵션
64 | NIS+dom | ASCII | NIS+ 도메인 이름
65 | NIS+serv | IP | NIS+ 서버 목록
66 | TFTPsrvN | ASCII | TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버 호스트 이름
67 | OptBootF | ASCII | 별도의 부트 파일 이름
68 | MblIPAgt | IP | 모바일 IP 홈 에이전트
69 | SMTPserv | IP | SMTP(Simple Mail Transport Protocol) 서버
70 | POP3serv | IP | POP3(Post Office Protocol) 서버
71 | NNTPserv | IP | NNTP(Network News Transport Protocol) 서버
72 | WWWservs | IP | 기본 월드와이드웹 서버
73 | Fingersv | IP | 기본 핑거 서버
74 | IRCservs | IP | IRC(Internet Relay Chat) 서버
75 | STservs | IP | StreetTalk 서버
76 | STDAservs | IP | StreetTalk 디렉토리 지원 서버
N/A | BootFile | ASCII | 부트할 파일
N/A | BootSrvA | IP | 부트 서버
N/A | BootSrvN | ASCII | 부트 서버 호스트 이름
NA | LeaseNeg | 부울 | 리스는 협상 가능한 플래그임(존재=참)
NA | Include | ASCII | 이 매크로의 나열된 매크로 값 포함
맨 위로