개요 서버 및 릴레이 에이전트 IP 주소 작성 주소 마법사 복제 수정 주소 이름 서버 매크로 주석 클라이언트 ID 예약 리스 BOOTP 사용 불가 복수 수정 릴리스 삭제 매크로 옵션 사용 방법.. 메뉴 색인 |  |  | # 주소 수정 [주소 등록 정보] 대화 상자는 사용자가 선택된 DHCP 서버 상에 있는 현재 DHCP 네트워크의 주소를 위한 설정을 보거나 수정할 수 있게 해 줍니다. 이 대화 상자의 결과는 SolarisTM `pntadm -M` 명령어에 의해 생성되는 것과 유사합니다.
몇 개의 주소를 한 번에 수정하려면 [주소 보기] 주 창에서 주소를 선택한 뒤 편집 메뉴에서 [등록 정보]를 선택해 여러 개의 주소 수정 대화 상자가 나타나도록 하십시오.
[주소 등록 정보] 대화 상자의 설정에 대한 설명은 아래와 같습니다.
IP 주소 | 새 DHCP 클라이언트에서 사용할 IP 주소를 지정하십시오. 새 주소는 현재의 DHCP 네트워크 테이블에서 유일한 것이어야 합니다.
클라이언트 이름 (선택) | 클라이언트의 호스트 이름을 지정하십시오. 이 옵션을 사용하면 DHCP Manager가 `호스트` 테이블에 입력 항목을 작성하려 시도합니다.
소유 서버 | 새 IP 주소를 소유하는 DHCP 서버의 IP 주소를 지정하십시오. 이 서버는 DHCP 클라이언트의 IP 주소 할당 요청에 초기 응답할 책임을 갖고 있습니다.
구성 매크로 | 서버가 `dhcptab` 데이터베이스에서 클라이언트 구성 매개 변수를 획득하기 위해 사용할 별도의 매크로를 지정하십시오. 서버에서 이용할 수 있는 매크로 목록을 보려면 화살표를 클릭하십시오. 지정하고자 하는 매크로가 서버에 존재하지 않으면 매크로 작성 대화 상자를 사용해 사용자가 직접 작성할 수 있습니다.
주석 (선택) | 선택 가능한 텍스트 주석을 입력하십시오.
리스 상태와 만료일에 대한 설정을 구성하려면 [리스]를 누르십시오. 다음과 같이 설정할 수 있습니다.
클라이언트 ID | 클라이언트를 식별해 주는 옥텟을 나타내는 십육진수 문자열. 이 필드의 문자 개수는 짝수이어야 하며 최대 길이는 64개 문자입니다. `00`인 입력 항목들은 요청한 크라이언트에 동적 할당할 수 있습니다. BOOTP 클라이언트는 네트워크 하드웨어유형과 클라이언트의 하드웨어 주소가 연결되어 확인됩니다. 예를 들어 하드웨어 유형이 `01` (10MB 이더넷)이고 하드웨어 주소가 `8:0:20:11:12:b7`인 BOOTP 클라이언트의 클라이언트 ID는 `010800201112B7`입니다.
예약 | 해당 주소는 이 클라이언트 용으로 예약되어 있어 서버에 의해 재생 이용될 수 없습니다.
리스 정책 | 동적: DHCP 서버는 이 IP 주소 범주의 할당 및 재할당을 담당합니다. 리스 만료일을 입력하십시오. 리스 만료일을 mm/dd/yyyy 형식으로 지정할 수 있습니다. 영구: 리스가 만료되지 않았습니다.
BOOTP 클라이언트에만 할당 | 선택된 IP 주소는 BOOTP 클라이언트 용으로 예약되어 있습니다.
주소 사용 불가 | 이 IP 주소는 사용할 수 없습니다. 클라이언트가 부트하는 것을 방지하기 위해 이 설정을 [예약]과 함께 사용할 수 있습니다.
맨 위로