Übersicht Server und Relays IP-Adressen Makros Optionen Erstellen Duplizieren Name Kategorie Code Datentyp Granularität Maximum Klasse Ändern Löschen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Duplizieren einer Option Mit dem Dialogfeld "Option duplizieren" können Sie auf einfache Weise eine neue Option erstellen, indem Sie alle oder einen Teil der Eigenschaften einer bestehenden Option in den DHCP-Netzwerktabellen kopieren. Weitere Informationen zum Definieren von DHCP-Optionen finden Sie im Abschnitt Informationen zu Makros und Optionen. Die im Dialogfeld "Option duplizieren" verfügbaren Einstellungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Name | Der Name der Option. Optionsnamen dürfen maximal 128 alphanumerische Zeichen einschließlich Leerzeichen umfassen.
Kategorie | Die Kategorie der Option. Die Kategorie kann "Site", "Erweitert" oder "Hersteller" lauten.
Site | Benutzerdefinierte Optionsdefinitionen, die für einen eindeutigen oder benutzerdefinierten Zweck verwendet werden; akzeptiert die Optionscodes `128-254`.
Erweitert | Optionsdefinitionen, die über den Standardsatz hinausgehen und möglicherweise bereits in Versionen des DHCP-Protokolls vorhanden sind, das auf Ihrem Server verwendet wird. Sie brauchen Ihre DHCP-Implementierung nicht aufzurüsten, sondern können erweiterte Optionen hinzufügen; akzeptiert die Optionscodes `77-127`.
Hersteller | Hardware-, hersteller- oder plattformspezifische Optionsdefinitionen; akzeptiert die Optionscodes `1-254`. Wenn Sie diesen Kontext auswählen, wird der Parameter Client-Klasse aktiviert.
Code | Ein eindeutiger numerischer Code zum Kennzeichnen der Option. Die zulässigen Werte richten sich nach der Kategorie der Option:
Erweitert | Akzeptiert Codewerte von `77-127`
Site | Akzeptiert Codewerte von `128-254`
Hersteller | Akzeptiert Codewerte von `1-254`
Datentyp | Der Datentyp, der für Optionswerte zulässig ist:
ASCII | ASCII-Text.
Boolesch | Diesem Datentyp ist kein Wert zugeordnet. Das Vorhandensein von Optionen dieses Typs wird mit Boolean TRUE bezeichnet; deren Fehlen mit FALSE.
IP | Eine oder mehrere Internet-Adressen in Dezimalpunktschreibweise.
Oktett | Nicht interpretierte ASCII-Darstellung von binären Daten, z. B. eine Client-ID.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Vorzeichenlose Zahl, wobei die nachgestellte Zahl die Anzahl Bits in dieser Zahl bezeichnet.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Vorzeichenbehaftete Zahl, wobei die nachgestellte Zahl die Anzahl Bits in dieser Zahl bezeichnet.
Granularität | Gibt an, wie viele Werte des betreffenden Datentyps erforderlich sind, um einen vollständigen Optionswert zu erzeugen. Der Datentyp `IP` und die Granularität `2` würden z. B. bedeuten, dass der Optionswert zwei IP-Adressen enthalten muss.
Maximum | Die maximale Anzahl von Werten einer bestimmten Granularität, die für die Option angegeben werden kann. Ausgehend vom vorhergehenden Beispiel würde ein Maximum von `2` mit einer Granularität von `2` und dem Datentyp `IP` bedeuten, dass der Optionswert maximal zwei IP-Adresspaare enthalten kann.
Unbegrenzt | Die Anzahl der Werte ist unbegrenzt; impliziert ein Maximum von `0`.
Angeben | Eine spezifische Zahl, die das Maximum angibt.
Hersteller-Client-Klassen | Diese Option ist nur aktiviert, wenn die Option Kategorie "Hersteller" lautet. Sie kennzeichnet die Client-Klassen, denen die Option "Hersteller" zugeordnet ist. Die Klasse ist eine ASCII-Zeichenfolge, die den Client-Gerätetyp und/oder das Betriebssystem darstellt (z. B. `SUNW.Ultra5_10`). Mit diesem Optionstyp können Konfigurationsparameter definiert werden, die allen Clients derselben Klasse übergeben werden. Geben Sie die Client-Klasse ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Sie können mehrere Client-Klassen angeben. Die Option wird nur von DHCP-Clients mit einem Client-Klassenwert verwendet, der einem der hier aufgeführten Werte entspricht.
DHCP-Server von Änderung benachrichtigen: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der DHCP-Server die Datenbank `dhcptab` sofort nach dem Schreiben der Daten erneut laden soll. In der Regel ist dies erwünscht. Wenn Sie jedoch mehrere Änderungen vornehmen, können Sie kurz abwarten, so dass der Server die Daten erst nach dem Schreiben aller Änderungen erneut lädt. zurück zum Anfang