Información general Servidores y relés Direcciones de IP Macros Las opciones Crear Nombre Categoría Código Tipo de datos Granularidad Máximo Clase Duplicar Modificar Suprimir Opciones estándar Cómo... Menús Índice |  |  | # Crear opción El cuadro de diálogo Crear opción permite crear nuevas definiciones de la opción en `dhcptab` en el servidor DHCP seleccionado. Consulte Acerca de macros y opciones para obtener más información sobre cómo definir opciones de DHCP. En la siguiente tabla se detallan los valores del cuadro de diálogo Crear opción.
Nombre | El nombre de la opción. Los nombres de las opciones pueden tener un máximo de 128 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios.
Categoría | La categoría de la opción: la categoría puede ser Sede, Ampliada o Fabricante.
Sede | Definiciones de opción especificadas por el usuario, que se usan con fines de exclusividad o para personalizar la opción; acepta los códigos de opción `128-254`.
Ampliada | Las definiciones de opción que amplían el conjunto de definiciones estándar, que pueden estar ya presentes en las versiones del protocolo DHCP que se usa en su servidor. En lugar de actualizar la implementación de DHCP, puede agregar opciones ampliadas; acepta los códigos de opción `77-127` .
Fabricante | Definiciones de opciones específicas del hardware, del fabricante o de la plataforma; acepta los códigos de opción `1-254`. Al seleccionar este contexto se habilita el parámetro Clase cliente .
Código | Un código numérico exclusivo que identifica la opción. Los valores válidos dependen de la categoría de la opción:
Ampliada | Acepta valores de código entre `77-127`
Sede | Acepta valores de código entre `128-254`
Fabricante | Acepta valores de código entre `1-254`
Tipo de datos | El tipo de datos aceptable para los valores de las opciones:
ASCII | Texto ASCII.
Booleano | No hay ningún valor asociado con este tipo de datos. La presencia de opciones de este tipo denota Boolean TRUE; su ausencia denota FALSE.
IP | Una o más direcciones de Internet en formato decimal con puntos.
Octeto | Una representación ASCII de datos binarios; por ejemplo, una identificación del cliente.
Unumber8 Unumber16 Unumber32 Unumber64 | Número sin signo, donde el número final indica la cantidad de bits del número.
Snumber8 Snumber16 Snumber32 Snumber64 | Número con signo, donde el número final indica la cantidad de bits del número.
Granularidad | Especifica cuántos valores de un determinado tipo de datos se necesitan para hacer un valor de opción completo. Por ejemplo, un tipo de datos de `IP` y una granularidad de `2` significaría que el valor de opción debería contener dos direcciones de IP.
Máximo | El número máximo de valores de una granularidad dada que se puede especificar para la opción. Siguiendo con el ejemplo anterior, un máximo de `2`, con una granularidad de `2` y un tipo de datos de `IP` significaría que el valor de opción podría contener un máximo de dos pares de direcciones de IP.
Ilimitado | No hay límites al número de valores; implica un valor de configuración máximo de `0`.
Especificar | Un número específico que indica el máximo.
Clases cliente del fabricante | Esta opción está habilitada sólo cuando la categoría de la opción es Fabricante. Identifica la clase o las clases cliente con las que está asociada la opción Fabricante. La clase es una cadena ASCII que representa el tipo de máquina o sistema operativo del cliente, por ejemplo, `SUNW.Ultra5_10` . Este tipo de opción permite definir parámetros de configuración que se transmiten a todos los clientes de la misma clase. Introduzca la clase cliente y pulse Intro. Puede especificar varias clases cliente. Sólo podrán usar esta opción aquellos clientes DHCP que tengan un valor de clase cliente que se corresponda con uno de los que se enumeran aquí.
Notificar cambios al servidor DHCP: marque la casilla si desea que el servidor DHCP vuelva a cargar `dhcptab` inmediatamente después de escribir los datos. En general, es el procedimiento habitual. Sin embargo, si está realizando varios cambios, quizás prefiera esperar para que el servidor vuelva a cargar después de que estén escritos todos los cambios. volver al principio