Présentation Serveurs et agents de relais Adresses IP Création Assistant Adresses Duplication Adresse Nom Serveur Macro Commentaire ID Client Réservé Bail BOOTP Inutilisable Modification Modification multiple Libération Suppression Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Duplication d'adresses La boîte de dialogue Duplication d'adresses constitue une méthode rapide pour ajouter une nouvelle adresse à la table du réseau DHCP courant. Sélectionnez l'adresse dont vous voulez copier les paramètres puis choisissez Dupliquer dans le menu Editer. Cette section fournit une description des paramètres de la boîte de dialogue Duplication d'adresses.
Adresse IP | Adresse IP de cet enregistrement.
Nom du client (facultatif) | Nom de machine du client.
Appartient au serveur | Adresse IP du serveur DHCP propriétaire de l'enregistrement de cette adresse IP.
Macro de configuration | Macro facultative que le serveur utilisera pour obtenir les paramètres de configuration du client à partir de `dhcptab`. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des macros disponibles sur le serveur. Si la macro souhaitée n'existe pas encore sur le serveur, vous pouvez la créer à l'aide de la boîte de dialogue Création de macro.
Commentaire (facultatif) | Commentaire facultatif.
Cliquez sur Bail pour modifier les paramètres contrôlant le type de bail et la date d'expiration.
ID Client | Identifiant unique du client DHCP ou BOOTP utilisant cette adresse. L’ID du client est déterminé par le fournisseur du client DHCP. Pour les clients DHCP non Solaris, veuillez consulter la documentation de votre client DHCP pour plus d’informations. Pour les clients DHCP Solaris, l’ID de client est une chaîne créée par la concaténation du type de matériel réseau et de l’adresse matérielle du client. Par exemple, pour un client dont le type de matériel est `01` (Ethernet 10 Mbits/s) et l'adresse matérielle `8:0:20:11:12:b7`, l'ID Client est `010800201112B7`. Une entrée dont l'ID Client est de 00 indique que l'adresse est entièrement disponible pour une allocation dynamique pour un client demandeur.
Réservé | L'adresse est réservée à ce client et ne peut pas être récupérée par le serveur.
Stratégie de bail | Dynamique : le serveur DHCP est responsable de l'attribution et de la réattribution de cette plage d'adresses IP. Entrez la date d'expiration du bail. Vous pouvez indiquer une heure d'expiration pour le bail au format mm/jj/aaaa HH:MM. Permanent : le bail n'expire pas.
Attribuer aux clients BOOTP uniquement | L'adresse IP sélectionnée est réservée aux clients BOOTP.
L'adresse est inutilisable | Cette adresse IP ne peut pas être utilisée. Vous pouvez utiliser ce paramètre en combinaison avec Réservé pour empêcher l'initialisation d'un client.
début