Übersicht Server und Relays DHCP-Konfiguration Relay-Konfiguration Netzwerkkonfiguration DHCP-Services Relay-Services Starten/Anhalten Aktivieren/Deaktivieren Exportieren/Importieren von Daten Datenarchiv konvertieren Dekonfigurieren Adressen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # DHCP-Server und BOOTP-Relay-Agenten Sie können Ihren DHCP-Server oder BOOTP-Relay-Agenten und die zugeordneten Netzwerke mit dem DHCP-Manager konfigurieren und verwalten. ## DHCP-Server Der DHCP-Server verwaltet die IP-Adressräume der Netzwerke, die mit dem Server verbunden sind. Konfigurieren Sie Ihren DHCP-Server mit dem DHCP-Konfigurationsassistenten. Der DHCP-Konfigurationsassistent führt die einzelnen Schritte der Prozedur durch, um das System als DHCP-Server zu konfigurieren, und konfiguriert das erste Netzwerk. Der Assistent führt dieselben Schritte aus wie der Solaris-Befehl `dhcpconfig`. Nach der Anfangskonfiguration können Sie weitere Optionen konfigurieren, um das Verhalten des DHCP-Servers über die Option "Ändern" aus dem Menü "Services", die das Dialogfeld Services ändern aufruft, anzupassen. Mit dem Menü Service können Sie den DHCP-Server anhalten, starten, deaktivieren, aktivieren und dekonfigurieren. Im Menü "Service" finden Sie auch Optionen zum Exportieren und Importieren von Daten und zum Konvertieren des Datenarchivs. ## BOOTP-Relay-Agent Der BOOTP-Relay-Agent kann Konfigurationsanforderungen von einem Client in einem Netzwerk empfangen, das nicht direkt mit einem DHCP-Server verbunden ist, und die Anforderungen an einen DHCP-Server weiterleiten. Verwenden Sie das Dialogfeld BOOTP-Konfiguration für die Anfangskonfiguration. Sie können weitere Optionen über die Option "Ändern" aus dem Menü "Services", die das Dialogfeld Services ändern aufruft, konfigurieren. Mit dem Menü "Service" können Sie den BOOTP-Relay-Agenten anhalten, starten, deaktivieren, aktivieren und dekonfigurieren. ## Netzwerke Der DHCP-Server kann Clients und Adressen auf konfigurierten Netzwerken verwalten. Konfigurieren Sie das erste Netzwerk mit dem DHCP-Konfigurationsassistenten. Nach der Anfangskonfiguration können Sie mit dem Netzwerkassistenten, der über das Menü "Bearbeiten" aufgerufen wird, weitere Netzwerke konfigurieren. Wählen Sie Netzwerke löschen aus dem Menü "Bearbeiten", um ein Netzwerk aus der Liste der überwachten Netzwerke zu entfernen.