Présentation Adresses IP Macros Options Procédures Serveurs/Relais Adresses Affichage Création Duplication Modification Modification multiple Ajout multiple Libération Suppresion Macros Options Menus Index |  |  | # Procédures : Adresses Affichage des adresses IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Pour modifier la présentation des données d'adresse, cliquez sur l'en-tête de la colonne. Par exemple, cliquez sur l'en-tête de la colonne Serveur pour afficher les enregistrements dans l'ordre alphabétique des noms de serveurs. Maintenez la touche Majuscule enfoncée et cliquez sur l'en-tête de la colonne Serveur pour afficher les enregistrements dans l'ordre inverse des noms de serveurs. Création d'une nouvelle adresse IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Cliquez sur Créer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Création d'adresses apparaît. Entrez les paramètres voulus pour la nouvelle adresse. L'écran Adresse vous permet d'entrer les paramètres suivant : Adresse IP : la nouvelle adresse Nom du client Serveur propriétaire Macro de configuration : déroulez la liste pour voir les macros disponibles Cliquez sur Bail pour entrer des paramètres supplémentaires : ID Client Etat du bail Expiration du bail Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. Ajout de plusieurs adresses IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Cliquez sur Assistant Adresses dans le menu Editer. L'Assistant Adresses démarre. Suivez les instructions du logiciel pour ajouter une ou plusieurs adresses au réseau sélectionné. Vous pouvez entrer des valeurs pour les paramètres suivants : Serveur propriétaire Nombre d'adresses à ajouter Adresse IP de départ Génération des noms de machine pour les clients Macro de configuration Etat du bail Type de bail Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. début Duplication d'une adresse IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Dans la liste des adresses, sélectionnez l'enregistrement de client à copier. Cliquez sur Dupliquer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Duplication d'adresses apparaît. Certains champs utilisent les mêmes paramètres que ceux de l'enregistrement du client sélectionné. Entrez la nouvelle adresse IP dans le champ Adresse IP. Vous pouvez modifier tous les paramètres de cette adresse. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. Modification d'une adresse IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Sélectionnez l'enregistrement du client à modifier puis choisissez Caractéristiques dans le menu Editer (ou cliquez deux fois dans le tableau). La boîte de dialogue Caractéristiques des adresses apparaît. Entrez les paramètres souhaités pour les adresses puis cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. début Modification de plusieurs adresses IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Sélectionnez les enregistrements de client à modifier puis choisissez Caractéristiques dans le menu Editer. Vous pouvez sélectionner une plage d'adresses en maintenant la touche Majuscule enfoncée à mesure que vous mettez vos choix en surbrillance. Pour sélectionner des adresses non contiguës, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les adresses à modifier. La boîte de dialogue Modification de plusieurs adresses apparaît. Modifier un ou plusieurs paramètres sur cet écran. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue. Libération d'adresses IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Sélectionnez une ou plusieurs adresses à libérer, puis choisissez Libérer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Libération d'adresses apparaît. Cliquez sur OK pour libérer les adresses sélectionnées. Suppression d'adresses IP Choisissez l'onglet Adresses dans la fenêtre principale. Choisissez un réseau dans la liste Réseau. DHCP Manager affiche une liste des enregistrements des clients dans le réseau courant, répertoriés par adresse IP. Sélectionnez une ou plusieurs adresses à supprimer, puis choisissez Supprimer dans le menu Editer. Cliquez sur OK pour supprimer les adresses sélectionnées. début