Présentation Serveurs et agents de relais Adresses IP Macros Options Procédures Serveurs/Relais Adresses Macros Affichage Création Duplication Modification Suppression Options Menus Index |  |  | # Procédures : Macros Affichage des macros Choisissez l'onglet Macros dans la fenêtre principale. DHCP Manager affiche la liste des macros configurées pour le réseau courant. Vous pouvez visualiser les relations entre les macros. Cliquez sur une macro pour afficher les options associées. Cliquez sur Caractéristiques dans le menu Editer pour afficher une liste d'options avec leurs valeurs. Création d'une nouvelle macro Choisissez l'onglet Macros dans la fenêtre principale. DHCP Manager affiche la liste des macros configurées pour le réseau courant. Choisissez Créer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Création de macro apparaît. Entrez un nom unique pour la nouvelle macro. Ce nom doit être unique dans la table DHCP du serveur (`dhcptab`). Reportez-vous à la remarque relative aux noms des macros à la fin de cette procédure. Entrez la définition de la macro. Vous pouvez la générer en incluant d'autres macros ou en attribuant des valeurs aux options à inclure dans la macro. Les options standard sont décrites dans la page de manuel `dhcp_inittab`(4). Cliquez sur OK pour valider vos paramètres. La définition de la nouvelle macro est stockée dans `dhcptab`.
Lorsque vous nommez une macro, vous devez lui attribuer le même nom que la ressource ou le périphérique dans la catégorie que vous souhaitez contrôler. Par exemple, pour créer une macro de Classe de client pour la configuration d'un poste Ultra-5sTM (dont le nom de classe est `SUNW,Ultra5_10`), nommez votre macro `SUNW.Ultra5_10`. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des macros et des options.
Duplication d'une macro La commande Dupliquer permet de créer très facilement une macro en copiant tout ou partie des propriétés d'une macro existante. Choisissez l'onglet Macros dans la fenêtre principale. DHCP Manager affiche la liste des macros configurées pour le réseau courant. Sélectionnez la macro que vous souhaitez copier, puis choisissez Dupliquer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Duplication de macro apparaît. Entrez le nom de la nouvelle macro. Reportez-vous à la remarque relative aux noms des macros à la fin de la procédure précédente. Modifiez les paramètres de la macro selon vos besoins. Cliquez sur OK pour valider vos paramètres. La définition de la nouvelle macro est stockée dans `dhcptab`. Modification d'une macro Choisissez l'onglet Macros dans la fenêtre principale. DHCP Manager affiche la liste des macros configurées pour le réseau courant. Sélectionnez la macro que vous souhaitez éditer, puis choisissez Caractéristiques dans le menu Editer. La boîte de dialogue Caractéristiques des macros apparaît. Modifiez les paramètres de la macro selon vos besoins et cliquez sur OK. Suppression d'une macro Choisissez l'onglet Macros dans la fenêtre principale. DHCP Manager affiche la liste des macros configurées pour le réseau courant. Sélectionnez la macro à supprimer, puis choisissez Supprimer dans le menu Editer. La boîte de dialogue Suppression de macro apparaît. Cliquez sur OK. La définition de la macro est supprimée de la base de données `dhcptab`. début