Übersicht Server und Relays IP-Adressen Makros Erstellen Duplizieren Ändern Name Option Nach oben/Nach unten Löschen Löschen Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Ändern eines Makros Im Dialogfeld "Eigenschaften für Makro" werden die aktuellen Einstellungen für ein Makro angezeigt, in dem Sie die Einstellungen in `dhcptab` des gewählten DHCP-Servers ändern können. Zum Ändern eines Eintrags doppelklicken Sie auf den Eintrag, geben den neuen Wert ein und drücken die Eingabetaste. Um eine Liste der definierten Optionen anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld "Optionen" oder "Werte". Die Optionen werden nach der Kategorie und dem Typ aufgelistet. Die im Menü "Eigenschaften für Makro" verfügbaren Einstellungen werden im Folgenden beschrieben.
Name | Der Name des Makros; geben Sie bei Bedarf einen neuen Namen an. Denken Sie daran, dass der gewählte Name die Makrokategorie bestimmt. Makronamen dürfen maximal 128 alphanumerische Zeichen umfassen. Bei der Benennung Ihres Makros ist es wichtig, dass Sie ihm denselben Namen geben wie der Ressource oder dem Gerät der Kategorie, die Sie kontrollieren möchten. Wenn Sie z. B. ein Makro für eine Client-Klasse erstellen möchten, um eine Ultra-5TM (mit dem Client-Klassennamen `SUNW,Ultra5_10`) zu konfigurieren, nennen Sie Ihr Makro `SUNW.Ultra5_10`.
Option | Die Optionen und/oder anderen Makros, die im Makro enthalten sind. Sie können Optionen hinzufügen oder löschen und die Reihenfolge der Optionen in der Liste ändern. Um durch eine Liste der definierten Optionen zu blättern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte "Optionen". Die Optionen werden nach der Kategorie und dem Typ angezeigt. Wenn Sie ein verschachteltes Makro einschließen möchten, geben Sie zunächst "Einschließen" in die Spalte "Option" ein. Geben Sie anschließend den Namen des Makros in die Spalte "Wert" ein. Zum Angeben einer Option geben Sie den Namen der Option in die Spalte "Option" und den Wert der Option in die Spalte "Wert" ein.
Nach oben/Nach unten | Klicken Sie auf "Nach oben" oder "Nach unten", um die Verarbeitungsreihenfolge der Optionen und verschachtelten Makros zu ändern. Die Verarbeitungsreihenfolge ist wichtig, weil die zuletzt verarbeiteten Optionen und Makros widersprüchliche Werte der Optionen und Makros überschreiben, die zuerst verarbeitet wurden.
Löschen | Wählen Sie eine Option, und klicken Sie auf "Löschen", um sie aus dem Makro zu entfernen.
DHCP-Server von Änderung benachrichtigen: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der DHCP-Server die Datenbank `dhcptab` erneut laden soll, nachdem die geänderten Makroinformationen geschrieben wurden. In der Regel sollte der Server die Datenbank `dhcptab` erneut laden, so dass die Clients die neuen Konfigurationsdaten sofort empfangen. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoll, die Datenbank erst zu einem späteren Zeitpunkt neu zu laden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie mehrere Makros ändern müssen, damit die Konfigurationen korrekt sind. zurück zum Anfang