## Exécution de tests à partir de la vue Topologie

Pour exécuter des tests à partir de la vue Topologie :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Diagnostic > Tests de diagnostic > Test à partir de la topologie.

La page Test à partir de la topologie s'affiche.

3. Cliquez sur le périphérique que vous souhaitez tester.

La liste des tests du périphérique sélectionné s'affiche.

4. Cliquez sur le nom du test que vous souhaitez exécuter sur le périphérique.

Les paramètres de test requis s'affichent. Pour une description des paramètres, consultez la section Référence : Options des tests de diagnostic.

5. Remplissez les champs de paramètres de test requis.
6. Cliquez sur Démarrage du test.

Une demande de confirmation s'affiche.

7. Cliquez sur OK pour continuer.

Lorsqu'un test est en cours d'exécution, la fenêtre Gestionnaire de tests indique l'état du test. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du Gestionnaire de tests.

Une fois l'exécution du test terminée, un message électronique est envoyé au destinataire spécifié.

### Rubriques connexes

- À propos des tests de diagnostic
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Référence : Options des tests de diagnostic
- Gestion des tests de diagnostic
- Définition des paramètres par défaut des tests