## 완전 종료 후 시스템 복원

완전 종료 절차를 사용해 시스템의 전원을 껐다면 시스템 위치에서 다음 절차를 수행해야 합니다.

1. 기본 캐비닛 및 확장 캐비닛의 전면 도어와 후면 도어를 엽니다.
2. 각 캐비닛에서 전면 장식 패널을 제거합니다.
3. 각 캐비닛의 맨 아래 앞에 위치한 키 스위치가 Standby(대기) 위치에 있도록 합니다.
4. 각 캐비닛의 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 AC 전원 시퀀서 회로 차단기를 눌러 Off(꺼짐)에 맞춥니다.
5. AC 전원 케이블이 올바른 AC 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
6. 각 캐비닛의 시스템 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 Local/Off/Remote(로컬/꺼짐/원격) 스위치를 눌러 Remote(원격)에 맞춥니다.
7. 각 캐비닛의 맨 아래 앞과 맨 아래 뒤에서 AC 전원 시퀀서 회로 차단기를 눌러 On(켜짐)에 맞춥니다.

전면 및 후면 패널의 전원 상태 LED가 다음과 같은 순서로 켜져 전면 전원 시퀀서의 상태를 나타냅니다.

- 캐비닛에 전원이 공급되면 기본 AC 전원 LED가 켜집니다.
- 시퀀서 단계 1
- 시퀀서 단계 2

8. 1분 정도 기다립니다.
9. 시스템 뒤에서 Storage Service Processor의 전원 스위치를 찾습니다.
10. 전원 스위치를 Off(꺼짐) 위치로 누른 후 다시 한 번 누릅니다.
11. 모든 구성 요소에 녹색 LED만 켜져 있는지 확인합니다.
12. 전면 장식 패널을 교체하고 모든 도어를 닫습니다.

이제 시스템이 작동하며 원격 전원 켜짐 절차를 지원합니다.

### 관련 항목

- 시스템 전원 켜기 및 끄기