## 关于系统的缺省状态

完成《Sun StorEdge 6920 系统入门指南》所述的基本配置任务之后，您的系统就具备了以下特征：

- 以太网接口已通过缆线连接到局域网 (LAN) 上的主机或网关。
- 连接了服务控制台。
- 系统已开机。
- 已输入 IP 地址和网络掩码。
- 完成了系统的初始设置。
- 已为 DEFAULT 存储域分配了一个数据主机（即启动器）。
- DEFAULT 存储域使用一个名为 Default（缺省）的存储池。
- 所有存储端口均已分配给 Default 存储池。
- 缺省存储池使用缺省存储概要文件中的规格：

存储属性 | 值
--- | ---
RAID 级别 | RAID-5
段大小 | 64 KB
预读模式 | 打开/已启用
驱动器数量 | 可变
阵列类型 | 可用的最佳匹配：带宽
专用热备用驱动器 | 否
虚拟化策略 | 拆分
拆分大小 | 1 MB

### 相关主题

- 关于准备存储设备
- 关于物理存储要素
- 关于逻辑存储要素