## 存储概要文件详细资料页面

此页面显示选定概要文件的详细信息，包括概要文件为存储设备指定的特定属性。

字段 | 含义
--- | ---
名称 | 概要文件的名称。
说明 | 概要文件说明。
状态 | 概要文件的状态： 在使用 - 存在使用此概要文件的存储池。 未使用 - 没有使用此概要文件的存储池。 您不能修改或删除正在使用的概要文件。
类型 | 概要文件的类型： 用户 - 概要文件由用户创建。 工厂 - 概要文件作为系统软件的一部分提供。
RAID 级别 | 虚拟磁盘的 RAID 级别： RAID-0 RAID-1 RAID-5
段大小 | 相关联的段大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 这是一项阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的段大小都必须相同。只要阵列的任何托架中存在虚拟磁盘（一个托架中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托架上的所有虚拟磁盘都都必须与该虚拟磁盘具有相同的段大小。为概要文件分配段大小时应小心谨慎，因为您不能拥有概要文件段大小不同的池。如果各个存储池的概要文件具有不同的段大小，您可以为系统的阵列配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
专用热备用驱动器 | 概要文件是否具有相关联的专用热备用驱动器：是或否。系统可以具有专用热备用驱动器（由此属性控制）和阵列热备用驱动器（在"阵列详细资料"页面上作为可编辑属性由用户控制）。 专用热备用驱动器 - 专用热备用驱动器与虚拟磁盘之间存在一一对应的关系（也就是说，它专用于某个特定的虚拟磁盘）。此概要文件属性用于控制在使用此概要文件的存储池中创建虚拟磁盘时，是否为虚拟磁盘分配专用热备用磁盘。 阵列热备用驱动器 - 这是阵列中的磁盘，可以用作阵列中任何磁盘的热备用磁盘。 驱动器数量与专用热备用驱动器属性结合在一起，即可确定将多少个磁盘用于存储池中的每个虚拟磁盘。
已启用预读 | 预读属性是"已启用"还是"已禁用"。这是阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的预读属性都必须相同。只要阵列的任何托架中存在虚拟磁盘（一个托架中只能包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托架上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的"已启用预读"设置。必须小心计划使用"已启用预读"设置，因为同一阵列中的存储池不能有预读设置不同的概要文件。如果各个存储池的概要文件具有不同的"已启用预读"设置，您可以为系统配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
驱动器数量 | 与此概要文件相关联的驱动器数量。这是在使用此概要文件的存储池中，用于构建虚拟磁盘的磁盘驱动器数量。 驱动器的数量可以是 2 至 14 个，也可以设为"可变"。如果设为"可变"，您必须在创建虚拟磁盘期间（即向存储池中添加存储设备时）指定驱动器的数量。
阵列类型 | 阵列的类型。 以下选项仅匹配特定的阵列配置（2x2、2x4 和 2x6）。如果某个概要文件具有这些选项之一但是没有特定阵列可用，则无法使用该概要文件。 完全匹配：IOPs（2x4 阵列） 完全匹配：带宽（2x2 阵列） 完全匹配：容量（2x6 阵列） 以下选项和规则尝试根据环境（IOP、带宽和容量）来匹配最佳的可用阵列。 可用的最佳匹配：IOPs - 2x4 > 2x2 > 2x6 可用的最佳匹配：带宽 - 2x2 > 2x4 > 2x6 可用的最佳匹配：容量 - 2x6 > 2x4 > 2x2
虚拟化策略 | 与此概要文件相关联的虚拟化类型："拆分"或"连接"。
拆分大小 | 与此概要文件相关联的磁条大小（如果已拆分）：128 KB、256 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB。

子报告表提供了其它的相关信息。单击某一项目可以查看其详细资料。

类型 | 数量
--- | ---
存储池 | 使用此概要文件的存储池数量。
卷 | 使用此概要文件的卷数量。

### 相关主题

- 关于存储概要文件
- 管理存储概要文件
- 关于卷