## 關於資料服務平台

資料服務平台 (DSP) 可為系統中的儲存陣列提供虛擬服務。它同時還提供了光纖通道 (FC) 切換功能，從而使系統無需額外的交換器。

DSP 的配置資訊儲存在常駐快閃記憶卡中，如果一旦需要更換目前的 DSP，此卡可移至新的 DSP。下圖顯示 DSP：

前視圖：

後視圖：

DSP 包含下列元件：

- 電源供應器 – DSP 機櫃背面的上方有兩個托架，各包含 750 瓦特的交/直流電源供應器。這些電源供應器可在機架的轉接板上提供額定的 48V 直流電源。它們是可熱交換的，並提供備援。需要一個電源供應器為全負載機架提供電源。

電源供應器具有專用的冷卻風扇，它可將空氣從裝置前端吸入然後從背面排出。每個裝置包含一個整合的熱關機電路，用於風扇發生故障之時。

分離式電源線連接至每個電源供應器。鎖定把手可阻止在切斷電源前從從機架中卸下電源供應器。

- 風扇組件 – 風扇組件包含兩個變速直流電風扇與一個風扇控制卡 (FCC)。風扇將空氣從前端通風口吸入機架，然後將熱空氣從風扇組件中導出。此配置可消除同一機架或鄰近機架中其他裝置產生的氣流回流。風扇組件位於系統機架的前端，是可熱交換組件。
- 管理介面卡 – MIC 用於為 DSP 機架提供系統介面與管理控制功能。 每個 MIC 具有下列元件：

- 高效能微處理器
- RJ-45 序列埠
- 10/100 乙太網路連接埠
- PCMCIA 裝置 (PC 卡)，用於儲存可操作影像與配置儲存

- 儲存資源卡 (SRC) 組 – SRC 組用於 DSP 的 FC 介面封包處理。每個插卡組由兩個透過機架轉接板相互連接的機板組成。

- SRC 是連線處理卡，插接在 DSP 機架的前端。SRC 上的每個處理器管理 SIO 卡上的兩個對應連接埠。
- SIO 插接在 DSP 機架的後端。SIO 卡包含八個 2 GB FC 介面或連接埠。SIO 卡可為儲存陣列提供實際的實體介面。

- SRC 夾層 – SRC 夾層配備有 2 GB 記憶體，並可為處理器提供本機記憶體快取。
- 交換器光纖卡 (SFC) – SFC 可為 DSP 機架提供中央資料路徑切換功能。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體