## 볼륨 스냅샷 생성

볼륨 스냅샷을 생성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 스토리지 > 논리적 > 볼륨을 누릅니다.
3. 해당 볼륨의 볼륨 세부사항 페이지를 보려면 볼륨 이름을 누릅니다.
4. 스냅샷을 누릅니다.

새 스냅샷 마법사가 나타납니다.

5. 새로운 볼륨 스냅샷의 이름을 지정합니다(최대 16자까지 지정 가능).

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-)를 사용할 수 있습니다.

6. 새 볼륨 스냅샷에 대한 설명을 입력(공백을 포함하여 최대 256자까지 지정 가능)하고 다음을 누릅니다.

0에서 9, A에서 Z, a에서 z, 밑줄(_), 대시(-),마침표(.), 콜론(:), 쉼표(,), 백분률(%), 괄호(( )), 대괄호([ ]), 중괄호({ }), 억음 악센트 기호(`), 물결표(~), 세로줄(|)을 사용할 수 있습니다.

7. 스냅샷 속성을 지정하고 다음을 누릅니다.

볼륨에 스냅샷 예약 공간이 있는 경우 허용되는 스냅샷의 개수는 최대 8개입니다. 풀의 공간은 스냅샷이 생성된 후 볼륨에 쓰여진 데이터에 대해서만 사용됩니다.

스냅샷 수와 여기서 지정하는 쓰기 활동은 스냅샷 예약 공간의 크기를 결정합니다. 쓰기 활동이 예상보다 적거나 많을 경우 실제로 생성할 수 있는 스냅샷 수는 여기에서 지정한 수보다 많거나 적을 수 있습니다.

1. 풀 크기 계산의 기초로 사용할 스냅샷 수를 선택합니다.

여기서 선택한 사항이 나중에 생성할 수 있는 스냅샷의 수를 제한하지는 않습니다.

2. 스토리지 볼륨의 스냅샷 쓰기 작업의 레벨을 선택합니다. 쓰기 활동이 많아질수록 필요한 처리 오버헤드가 늘어납니다.

8. 새 스냅샷에 매핑할 초기화 장치를 선택합니다.
9. 지정된 정보를 검토합니다. 만족하는 경우 마침을 누릅니다. 만족하지 않는 경우 이전을 눌러 변경합니다.

### 관련 항목

- 볼륨 스냅샷 정보
- 볼륨 스냅샷 관리