## 關於分配連接埠

服務面板分為三部分：頂部是服務處理器面板、中間和底部是 I/O 面板。服務面板提供用於連接資料主機與儲存裝置的連接埠。

一般來說，使用最左側的四個連接埠 (連接埠 1 – 4) 連接資料主機，使用最右側的四個連接埠 (連接埠 5 – 8) 連接系統中的陣列。但是，您可以根據需要分配連接埠，視陣列數而定。

例如，如果站點連接至儲存資源卡 (SRC) 組的單一機櫃系統中安裝的陣列少於四個，則未使用的連接埠可用於連接四個以上的資料主機，但要受限於下列限制：

- 可以直接連接至每個 SRC 組的主機總數會受每個主機具有的起始器數與陣列數限制。如果需要連接的起始器超過 SRC 數支援的最大數，您需要新增前端交換器，並將連接埠連接至系統外部的交換器。
- 可以在擴充機櫃中安裝的陣列數與配置會受基礎機櫃中的陣列數與配置及主機專用的光纖通道 (FC) 連接埠數量的限制。

### 相關主題

- 關於 SRC 組
- 光纖通道連接埠連線的原則