## À propos des connexions à l'hôte de données

Un hôte de données est un hôte utilisant le système pour le stockage. Vous pouvez connecter l'hôte de données au système de plusieurs manières :

- Connexion à un adaptateur bus hôte (HBA), également appelé initiateur. L'adaptateur bus hôte est connecté par un câble à un port FC (Fibre Channel) situé dans la partie d'E/S du panneau de service.
- Connexion à un commutateur externe facultatif. Cette configuration permet de déployer la connexion de l'un des ports FC vers plusieurs hôtes.

Les facteurs ci-dessous limitent le nombre d'hôtes pouvant être connectés au système sans commutateur externe :

- Nombre de jeux de cartes de ressources de stockage (SRC, Storage Resource Card) installés dans l'armoire de base.
- Nombre de baies installées.

Si vous connectez le commutateur externe à un ou plusieurs ports FC du système, le nombre d'hôtes de données pouvant utiliser le système augmente.

### Rubriques connexes

- Gestion depuis le réseau local du site
- Connexion d'un commutateur externe