## 儲存陣列詳細資料頁

本頁顯示選定儲存陣列的詳細資料，包括子報告資訊。

欄位 | 表示
--- | ---
名稱 | 由系統指派的陣列名稱。
狀況 | 陣列的目前狀況： 正常 其他 錯誤 開始 服務中 無連絡 失去通訊 已損壞 支援實體錯誤 重新啟動 回復陣列預設值 無效的配置
陣列熱備用 | 每個磁碟盤的熱備用數量為：0 至 8 個。
區段大小 | 以 KB 為單位的區段大小：4、8、16、32 或 64。 陣列中所有虛擬磁碟的區段大小必須相同。虛擬磁碟存在於任何磁碟盤後，所有磁碟盤上的所有虛擬磁碟必須具有與此虛擬磁碟相同的區段大小。 在建立儲存裝置設定檔時需計劃區段大小，因為您無法在同一陣列上建立具有不同區段大小的匯聚。如果匯聚的設定檔不具有相同的區段大小，您可以設定具有未使用磁碟的系統，在其中沒有可設定的虛擬磁碟。
預先讀取模式 | 顯示預先讀取屬性是啟用還是停用。此模式在陣列內的所有虛擬磁碟中必須相同。虛擬磁碟存在於任何磁碟盤後，所有磁碟盤上的所有虛擬磁碟必須使用相同的模式。請小心計劃使用該模式，因為您無法在相同陣列中建立具有不同模式的匯聚。如果匯聚的設定檔與預先讀取模式不相符，您可以設定具有未使用磁碟的系統，其磁碟中沒有可設定的虛擬磁碟。
磁碟重建率 | 磁碟重建率的目前設定：「低」、「中」、「高」。重建率越高，效能越容易受到影響。
當機接手模式 | 當機接手模式的目前設定。此選項固定為 mpxio (多重路徑輸送輸入輸出)。
快取模式 | 用於寫入快取的方法：「自動」(預設值)、「延後寫入」、「直接寫入」及「關」。寫入快取提升了應用程式的效能，因為在這種模式下，資料寫入快速記憶體中而不是緩慢的磁碟儲存裝置。只要沒有 FRU 故障，預設值「自動」就會啟用延後寫入快取。
診斷模式 | 目前的診斷模式。此設定需要額外處理負荷，應該選擇性使用。診斷模式設定為： BEFIT (預設值) – BEFIT 是一種線上迴路診斷模式，可透過偵測、隔離並且更正發生故障的可現場置換裝置，以始終保持後端磁碟機的可用性。 關 – 診斷模式設定已停用。 主動 – 診斷模式設定已啟用並且可以操作。 被動 – 診斷模式設定為記錄嚴重問題，但不會監控環境。
磁碟清理 | 磁碟清理功能會持續檢視磁碟區的一致性。因此，無論輸入或輸出資料時，您都會看到 LED 閃爍。 啟用 (預設值) – 啟用磁碟清理。啟用磁碟清理需要額外處理負荷，應該選擇性使用。 停用 – 停用磁碟清理。 根據預設值，磁碟清理功能已啟用。 注意：建議您不要停用磁碟清理功能。停用磁碟清理功能可能會導致發生潛在的磁碟區塊錯誤，從而引起多個磁碟故障並遺失資料。

子報告表提供其他相關資訊。按一下某個項目可查看其詳細資料。

類型 | 數量
--- | ---
磁碟 | 此陣列中的磁碟數量。
磁碟盤 | 此陣列中的磁碟盤數量。
虛擬磁碟 | 此陣列中的虛擬磁碟數量。
磁碟區 | 與此陣列關聯的磁碟區數量。

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟盤
- 管理儲存陣列