## 关于存储托架

存储托架中包含物理磁盘。每个托架都包含最少 7 个、最多 14 个磁盘。根据是否包含 RAID 控制器，托架称为：

- 控制器托架，一种存储托架，其硬件 RAID 管理功能内置于控制器中。
- 扩充托架，它是仅带有磁盘而无控制器的存储托架。这种类型的托架是由控制器托架进行管理。

下图显示了控制器托架符号和扩充托架符号。

下表显示了托架在有效阵列配置中的排列方式：

阵列配置 | 控制器托架数目 | 扩充托架数目
--- | --- | ---
2x2 | 2 | 0
2x4 | 2 | 2
2x6 | 2 | 4

下图显示了可以采用的托架配置方式。

要查看当前存储托架，请按显示存储托架信息中所述，进入"存储托架汇总"页面。

要查看当前存储阵列，请按显示阵列信息中所述，进入"存储阵列汇总"页面。

### 相关主题

- 关于托架编号约定
- 关于机柜的标识符
- 显示存储托架信息
- 关于阵列和托架
- 关于阵列名称和 IP 地址的约定