## システムの IP アドレスの設定

システムの IP アドレスの設定方法を指定する必要があります。「DHCP」を選択した場合は、システムの電源を投入してネットワークにログインするたびに、ネットワークからシステムに IP アドレスが与えられます。「静的」を選択した場合は、自分で IP アドレスを指定する必要があります。システムの電源を投入してログインするたびに、その IP アドレスがシステムで使用されます。

1. 「Sun Web Console」ページで「SE6920 Configuration Service」をクリックします。
2. 「管理」>「一般設定」の順にクリックします。
3. 「ネットワーク設定」セクションを表示します。
4. 「IP 割り当て」ボックスで、「DHCP」または「静的」のどちらかを選択します。
5. 「DHCP」を選択した場合は「保存」をクリックします。

「静的」を選択した場合は、以下の追加情報を入力してから「保存」をクリックします。

- システムに割り当てる IP アドレス
- システムに割り当てるデフォルトゲートウェイ IP アドレス
- デフォルトゲートウェイのネットワークマスク
- ネットワークのドメインネームサーバー (DNS) の IP アドレス

注 -

システム管理のために使用する Web ブラウザは、システムの IP アドレスに応じて異なります。アドレスを手動で変更したか、またはシステムが新しいアドレスを割り当てたためにアドレスが変わった場合、ブラウザはシステムへの接続を失います。システムの監視および管理を継続するには、システムに再接続する必要があります。

### 関連項目

- 管理設定値の指定