## Page Vérification du volume en continu

Cette page permet de programmer ou de désactiver l'utilitaire de vérification de volume en continu ainsi que d'afficher un récapitulatif des résultats de la vérification de volume pour toutes les baies sur lesquelles celle-ci est activée.

Cette page inclut les sections suivantes :

- Sélectionner une fonction
- Planifier la vérification du volume
- Arrêter la vérification
- Récapitulatif des périphériques

### Sélectionner une fonction

Cette liste déroulante permet de sélectionner la fonction de vérification de volume en continu à exécuter.

Champ | Description
Planifier la vérification du volume | Sélectionnez cette option pour configurer les options de programmation d'exécution de la vérification de volume en continu.
Arrêter la vérification | Sélectionnez cette option pour arrêter les opérations de vérification de volume en continu sur toutes les baies.
Récapitulatif des périphériques | Cliquez sur cette option pour afficher les résultats de vérification du volume en continu de chaque baie contrôlée.

### Planifier la vérification du volume

Cette page permet de définir les paramètres de programmation des opérations de vérification de volume en continu.

Champ | Description
Activer la vérification du volume | Sélectionnez cette option pour activer l'utilitaire de vérification du volume en continu. Les volumes sont vérifiés un par un, à tour de rôle, pour toutes les baies activées.
Exécuter avec l'option « fix » | Sélectionnez cette option pour permettre à la vérification de volume en continu de réparer automatiquement les erreurs de volume. Remarque : l'option fix peut corriger à tort les erreurs de parité sur les blocs défectueux. Pour de plus amples informations, contactez un technicien.
Exécuter sur la même baie de disques tous les X jours maximum | Sélectionnez la fréquence maximale à laquelle vous souhaitez exécuter la vérification de volume en continu sur la même baie.
Lancer volVerify uniquement dans ces intervalles de temps | Pour chaque jour de la semaine où vous souhaitez exécuter la vérification de volume en continu, sélectionnez l'heure pendant laquelle la vérification de volume en continu devra s'exécuter. Pour exécuter la vérification du volume en continu pendant le jour correspondant, sélectionnez TOUT LE TEMPS.
Vitesse d'exécution | Sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que la vérification du volume en continu s'exécute sur toutes les baies. De plus grandes vitesses d'exécution entraînent une baisse des performances d'E/S de la baie.
Mot de passe par défaut de la baie de disques | Saisissez le mot de passe par défaut des baies du système. Le mot de passe par défaut est défini à l'aide de la fonction Options de configuration.
Réinitialiser les intervalles | Cliquez sur cette option pour réinitialiser les intervalles.
Enregistrer les options | Cliquez sur cette option pour enregistrer les paramètres nouvellement configurés.

### Arrêter la vérification

Cette fonction vous permet d'arrêter tous les processus de vérification de volume en continu.

Champ | Description
Statut | Statut actuel de la fonction Arrêter la vérification : Non exécuté, En cours d'exécution, Terminé.
Journal : Afficher le journal des arrêts de processus | Cliquez sur cette option pour afficher le fichier journal de la fonction Arrêter la vérification.
Arrêter tous les processus Vol-Verify | Cliquez sur cette option pour arrêter tous les processus de vérification de volume en continu.

### Récapitulatif des périphériques

Cette fonction permet d'afficher les résultats de vérification de volume en continu pour toutes les baies sur lesquelles celle-ci est activée.

Champ | Description
Hôte | Nom du périphérique hôte pour la baie sélectionnée.
Périphérique | Nom de la baie. Cliquez sur cette option pour afficher la page Gestion des périphériques pour cette baie.
Vérifier | Indique si la vérification de volume en continu est activée pour le périphérique.
Volume | Nom du volume pour lequel les résultats s'affichent.
Date de début | Date et heure de début de la vérification du volume en continu sur ce volume.
Date de fin | Date et heure de fin de la vérification du volume en continu sur ce volume.
Durée | Temps requis pour la vérification en continu de ce volume.
Erreurs | Nombre d'erreurs détectées.
Statut | Statut de la vérification du volume en continu sur le périphérique.

### Rubriques connexes

- Utilisation de la vérification du volume en continu
- Planification de la vérification du volume en continu
- Démarrage et arrêt de la vérification de volume en continu pour une baie donnée
- Arrêt de la vérification de volume en continu pour tous les périphériques
- Affichage des résultats de la vérification du volume en continu