## 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例

陣列的主機名稱和 IP 位址視陣列在機櫃中的位置而定：

- 每個陣列都有一個預先設定的靜態 IP 位址。在基礎機櫃中位置最低的陣列，其 IP 位址為 192.168.0.40。
- 每個陣列都有一個主機名稱，其語法形式如下：

“array” + cabinet# + position #

其中：

- cabinet# 為 0 代表基礎機櫃、1 代表第一個擴充機櫃、2 代表第二個擴充機櫃，以此類推。
- position # 為 0 到 3 代表基礎機櫃，0 到 5 代表擴充機櫃，0 代表最低位置。

基礎機櫃中位置最低的陣列，其主機名稱為 `array00`，表示是機櫃 0 中最底部的陣列。第一個擴充機櫃中最底層的陣列是 array10，第二個擴充機櫃中最底層的陣列是 array20。

在每個陣列內部，底部的控制器磁碟盤是主控制器磁碟盤，頂部的控制器磁碟盤是備用主控制器磁碟盤。例如，tray1 中的控制器磁碟盤是主控制器磁碟盤，tray2 中的控制器磁碟盤是備用控制器磁碟盤。如果主控制器磁碟盤出現故障，備用的主控制器磁碟盤就會使用陣列的 IP 位址。

### 相關主題

- 關於陣列與磁碟盤
- 關於儲存磁碟盤
- 關於磁碟盤編號慣例
- 管理儲存陣列