## 關於通知發佈者

Sun StorEdge 6920 系統的診斷與監控功能可讓您選擇通知發佈者。通知發佈者可收集有關系統事件與警報的資訊，並可在達到您指定的臨界值時提供通知。每個 Sun StorEdge 6920 通知發佈者均可提供不同的通知方法。您可以使用 GUI 或 ras_admin CLI 啟動一個或多個發佈者。

Sun StorEdge 6920 系統提供下列通知發佈者選項：

- 本地電子郵件 – 傳送通知到指定的電子郵件地址。
- NSCC – 透過電子郵件將通知傳送到 Sun Network Storage Command Center (NSCC) 以提供遠端支援與系統分析。
- SSRR – 傳送通知到 Sun StorEdge Remote Response (SSRR) 服務。
- SNMP 陷阱 – 為在監控期間發生的所有可採取動作的事件，傳送陷阱到外部管理系統。

### 本地電子郵件與遠端電子郵件 (NSCC)

電子郵件發佈者主要用於傳送事件資訊到本地或遠端管理員。可使用多個電子郵件地址，並可將事件篩選器套用於這些地址。產生電子郵件訊息時，將按事件嚴重性與電子郵件地址對這些訊息進行彙總。這表示一則電子郵件訊息可包含具有相同嚴重性等級的多個事件。除了主要事件資訊外，電子郵件訊息還包含「服務顧問」資訊 (包括相關資訊、可能的原因及建議的措施)。每個事件還包含可在「事件顧問」資料庫中用作查詢關鍵字的事件代碼。

### Sun StorEdge Remote Response 服務 (SSRR)

SSRR 服務提供遠端監控、診斷及維修。它由 Storage Service Processor 附件托架上的軟體與硬體支援。

您可以將警示設定為透過系統內部數據機自動傳送給 Sun 工程師，並可在必要時訂購更換用 FRU。如果您簽訂了某種等級的服務合約，Sun 工程師會更換發生故障的 FRU。您可以選擇哪些事件將產生警示。Sun 工程師可以使用數據機登入 Network Terminal Concentrator (NTC) 以解決問題，並可在 FRU 需要更換時產生服務請求以訂購更換用元件。

如果在同一環境中具有多個 Sun StorEdge 6920 與 6320 系統，您可以設定對警示進行彙總並使用一條專用的電話線傳送至 Sun。

SSRR 使用 UNIX 進行通訊。當這些事件可供使用時，系統就會執行 `sendToSupport` 程式 (`/va/remote.support/scripts/sendtosupport`)，並以包含這些事件的檔案作為引數。可採取動作與無法採取動作的事件均會傳送到 SSRR。但無法採取動作的事件可以彙總方式傳送，而每個可採取動作的事件都必須單獨傳送，並加以標記以提供音效警示。

### SNMP 陷阱

SNMP 陷阱選項可讓診斷與監控軟體，為在監控期間發生的所有可採取動作的事件，傳送陷阱到外部管理系統。

當警示發生時，會當作 SNMP 陷阱傳送到 SNMP 傳輸層。SNMP 陷阱接聽程式可使用診斷與監控軟體中所含的 StorAgent.mib`SNMP` MIB 檔案，對這些警示進行解碼。

警示包含下列資訊：

- 代理程式位置
- 與警示相關的裝置
- 警示層級
- 訊息內容

注意 –

SNMP 陷阱通知選項需要搭配具備 SNMP 功能的管理應用程式軟體。

系統將為可採取動作的事件傳送 SNMP 陷阱，並由可接收陷阱的任何管理應用程式接收這些陷阱。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 使用外部數據機以啟用 Sun StorEdge Remote Response 服務
- 初始化監控與事件通知
- 關於設定本地事件通知
- 新增電子郵件或呼叫器通知地址
- 設定 NSCC 通知發佈者
- 設定 SSRR 通知發佈者
- 設定 SNMP 陷阱通知發佈者