## 장치 페이지

이 페이지는 시스템 장치 목록을 표시하고 다양한 정보 유형을 확인할 수 있습니다.

필드 | 설명
호스트 | 호스트 이름을 나타냅니다(예, host.domain.sun.com).
유형 | 장치 유형을 나타냅니다(예, 어레이 또는 dsp).
장치 | 장치 이름입니다(예, host.domain.sun.com-array01).
경보 | 경보의 심각도를 표시합니다. 경보의 심각도는 다음과 같습니다. 검정 - 중지 빨간색 - 심각 노란색 - 중요 파란색 - 정보 경보 및 연관된 해당 장치에 관한 추가 정보를 얻기 위해 옵션에 액세스하려면 경보 심각도 아이콘을 누릅니다. 옵션은 다음과 같습니다. 요약 보고서 - 선택한 장치를 상세히 설명합니다. 경보 - 장치 경보 요약을 표시합니다. 이벤트 로그 - 선택한 장치에 대해 생성된 모든 이벤트를 표시합니다. 상세 이벤트 로그 - 선택된 장치의 모니터링한 모든 속성을 상세하게 보여 줍니다. 경보 및 그래프 - 선택된 장치와 바로 인접한 장치의 하위 토폴로지를 표시합니다. 진단 - 장치의 진단 테스트를 시작합니다.
마지막 검색 | 장치를 검색하여 이벤트가 생성된 날짜 및 시간을 표시합니다(예: 11-04 11:37:20).

장치 페이지는 다음과 같은 나열된 장치의 정보를 표시하는 데 사용합니다.

- 6920 장치 요약 보고서
- 어레이 장치 요약 보고서
- DSP 장치 요약 보고서
- SP 장치 요약 보고서
- 장치 경보 요약
- 장치 이벤트 로그 요약
- 장치 경보 및 그래프 요약
- 장치 진단 페이지

### 6920 장치 요약 보고서

다음 표에는 Sun StorEdge 6920 장치 요약 보고서의 내용이 나와 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
시스템
이름 | Sun StorEdge 6920 시스템에 지정된 이름입니다.
모델 | Sun StorEdge 6920의 모델 명칭입니다.
개정 | 진단 및 모니터링 소프트웨어의 펌웨어 개정 수준을 나타냅니다.
전원 시퀀서 | 현재는 해당되지 않습니다.
시스템 구성 요소
구성 요소 | 시스템 구성 요소의 유형입니다.
이름 | 시스템 구성 요소의 이름입니다.
상태 | 시스템 구성 요소의 현재 상태를 나타냅니다.
포트
포트 | 포트 번호를 나타냅니다.
ID | 포트의 시스템 위치를 확인하는 번호입니다.
WWN | 포트의 WWN입니다.
상태 | 포트의 현재 상태를 나타냅니다.
Comm: | 포트의 통신 상태를 나타냅니다.
FRU
FRU | FRU의 식별 번호를 나타냅니다.
유형 | FRU가 들어 있는 시스템의 구성 요소입니다.
이름 | FRU의 이름을 나타냅니다.
개정 | FRU의 현재 개정 수준을 나타냅니다.
상태 | FRU의 현재 상태를 나타냅니다.
볼륨
번호 | 볼륨의 번호를 나타냅니다.
이름 | 볼륨의 지정된 이름을 나타냅니다.
용량 | 볼륨의 스토리지 용량을 나타냅니다.
ID | 볼륨의 식별 번호입니다.

### 관련 항목

- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### 어레이 장치 요약 보고서

다음 표에는 Sun StorEdge 6920 어레이의 장치 요약 보고서 내용이 나와 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
어레이
이름 | 장치 이름 및 장치 IP 주소를 나타냅니다.
WWN | 어레이 제어기의 WWN입니다.
에이전트 | 어레이을 모니터링하는 호스트 이름을 나타냅니다.
Comm: | 어레이의 통신 상태를 나타냅니다.
유형 | 어레이 유형 및 어레이 구성을 나타냅니다(예: 6020 어레이는 2x2, 2x4 또는 2x6 구성으로 구성할 수 있음).
개정 | 어레이의 펌웨어 개정 수준을 나타냅니다.
mp_support | 어레이의 다중 경로 작동 여부를 나타냅니다.
disk_scrubber | 어레이의 지속적인 볼륨 확인 구성 여부를 나타냅니다.
어레이 구성 요소
유형 | 어레이 유형을 나타냅니다.
ID | 장치 구성 요소의 브랜드 식별 ID를 나타냅니다. 예를 들어, 6020 어레이 디스크의 구성 요소 ID는 SEAGATE/<일련 번호>가 될 수 있습니다.
위치 | Sun StorEdge 솔루션 랙 내의 올바른 어레이 구성 요소의 위치를 나타냅니다(예, u1d1).
상태 | 어레이 구성 요소의 상태를 나타냅니다(예, ready-enabled, online 또는 not installed).
Rev./Info | 어레이 구성 요소의 개정 정보입니다.

### 관련 항목

- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### DSP 장치 요약 보고서

다음 표에는 Sun 데이터 서비스 플랫폼의 장치 요약 보고서 내용이 나와 있습니다.

필드 | 설명
--- | ---
DSP
이름 | 지정된 DSP 장치 이름입니다.
IP | DSP의 IP 주소를 나타냅니다.
전원 | 프론트 엔드(A) 및 백 엔드(B) 전원 상태를 나타냅니다.
볼륨 | DSP에서 인식하는 볼륨 번호입니다.
개정 | DSP의 펌웨어 개정 수준을 나타냅니다.
RevDate | 최신 개정 업데이트 날짜를 나타냅니다.
Fan | DSP 팬의 상태를 표시합니다.
포트 | DSP에서 지원하는 포트 번호입니다.
가상 디스크 | 생성된 가상 디스크 수입니다.
카드 | 현재 DSP에 설치된 카드 수입니다.
FRU
위치 | DSP에서 FRU 구성 요소의 위치입니다.
유형 | DSP FRU 구성 요소의 유형입니다.
Class | FRU 유형에 대한 설명입니다.
모델/일련 번호 | DSP 구성 요소의 모델 번호 및 일련 번호입니다.
HW/PCB | 하드웨어 및 인쇄 회로 기판(PCB) 개정을 나타냅니다.
#Cpus/Ports | DSP 카드의 CPU 및 포트 수입니다.
상태 | DSP 구성 요소의 상태입니다(예: Booting/Standing By, Ready/Normal, On 또는 Failed-Absent).
Temp | DSP 구성 요소의 최근 측정 온도입니다.
포트
포트 번호 | 포트의 시스템 식별 번호입니다.
슬롯/포트 | DSP 포트의 카드 슬롯 및 포트 위치를 나타냅니다.
유형 | 포트 속도 및 연결 유형을 포함한 DSP 포트 유형을 나타냅니다. 예를 들어, 2GBIC-nport-fabric, SCSI로 나타내는데 여기서 2GBIC는 2GB 포트를, nport-fabric은 파이버 패널 포트를 의미합니다.
상태 | DSP 포트의 온라인 또는 오프라인 여부를 나타냅니다.
WWN/Remote WWN | 포트 및 연결된 원격 포트의 WWN입니다.
가상 디스크(Array Slices)
제품 | 스토리지 어레이 유형입니다.
WWN | 가상 디스크의 WWN입니다.
개정 | 가상 디스크의 현재 개정 수준을 나타냅니다.
RawSize | 가상 디스크의 물리적 크기를 나타냅니다.
FC-Servers
이름 | DSP에서 지정한 FC-서버의 이름을 나타냅니다.
WWN | FC-서버의 WWN입니다.
상태 | FC-서버의 현재 상태를 나타냅니다.
SVSD | 호스트 초기화 장치입니다.
매핑된 LUN
구성 요소 | LUN이 매핑되는 DSP 볼륨입니다.
상태 | LUN의 현재 상태를 나타냅니다.
유형 | LUN의 유형을 나타냅니다.
상태 | LUN의 현재 상태를 나타냅니다.
용량 | LUN의 용량을 나타냅니다.
WWN | LUN의 WWN입니다.

### 관련 항목

- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### SP 장치 요약 보고서

다음 표에는 Sun Storage Service Processor의 장치 요약 보고서 내용이 나와 있습니다.

필드 | 설명
Filesystem | SP 파일 시스템의 이름입니다.
Mounted | SP 파일 시스템의 마운팅 지점입니다.
용량 | SP 파일 시스템의 용량입니다.
Ap_Id | 파일 시스템에서 사용하는 USB 장치 목록입니다.
Receptacle | USB가 연결되어 있는지 또는 비어 있는지 나타냅니다.
상태 | USB 장치 상태를 나타냅니다.
SUNWstads 패치 | SP에 설치된 설치 시스템 패치입니다.

### 관련 항목

- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### 장치 경보 요약

이 요약은 선택한 장치의 현재 경보를 표시하며 경보 및 연관된 장치에 관한 추가 세부 정보에 액세스하는 데 사용합니다.

필드 | 설명
페이지 | 대상 장치의 사용 가능한 정보 목록입니다.
심각도(아이콘) | 경보의 심각도 순위를 나타냅니다. 이벤트의 심각도는 다음과 같습니다. 검정 - 중지 빨간색 - 심각 노란색 - 중요 파란색 - 정보
경보 세부 정보 | 해당 경보에 관한 추가 세부 정보를 표시하려면 누릅니다.
하위 이벤트 표시 | 표시된 이벤트와 연관된 모든 하위 이벤트를 표시하려면 누릅니다.
하위 이벤트 숨기기 | 표시된 이벤트와 연관된 모든 하위 이벤트를 숨기려면 누릅니다.
모든 경보 삭제 | 선택한 장치의 모든 경보를 삭제하려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 장치 경보 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### 장치 이벤트 로그 요약

이 페이지는 선택한 장치의 이벤트 로그를 표시합니다.

필드 | 설명
페이지 | 대상 장치의 사용 가능한 정보 목록입니다.
시간 | 이벤트 날짜 및 시간을 나타냅니다.
호스트 | 장치 구성 요소가 들어 있는 장치의 이름입니다.
심각도 | 경보의 심각도 순위를 나타냅니다. 이벤트의 심각도는 다음과 같습니다. 검정 - 중지 빨간색 - 심각 노란색 - 중요 파란색 - 정보
이벤트 | 이벤트 이름을 표시합니다.
설명 | 이벤트 관련 정보를 표시합니다.

### 관련 항목

- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 경보 모니터링
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링

### 장치 경보 및 그래프 요약

이 페이지는 스토리지 장치의 그래픽 보기를 표시하며 장치를 눌러 장치와 연관된 경보를 보는 데 사용합니다.

필드 | 설명
연결 세부 정보 | 그래픽 그림과 모든 주요 FRU 레이블을 나타냅니다.
경보 세부 정보 | 이벤트 조언자를 표시하려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링
- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시

### 장치 진단 페이지

이 페이지는 선택한 장치에 사용 가능한 테스트 목록을 표시하며 테스트 이름을 눌러 해당 테스트를 초기화하는 데 사용합니다. 진단에 대한 자세한 내용은 진단 테스트 정보를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 장치 모니터링 정보
- 장치의 모니터링 시작 및 중지
- 모니터링 에이전트 시작 및 중지
- 장치 요약 보고서를 사용하여 장치 모니터링
- 장치 경보 모니터링
- 특정 장치의 이벤트 로그 표시
- 경보 및 그래프 보고서를 사용한 장치 모니터링